Změna č.3
Územního plánu 
Vědomice

[image: image1.jpg]



Odůvodnění
Návrh pro společné jednání a veřejné projednání 
	ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

	Označení správního orgánu, který změnu územního plánu vydal:
	Zastupitelstvo obce Vědomice

	Datum nabytí účinnosti:
	

	Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele: 

Otisk úředního razítka:

	Ing. Kamila Kloubská,

vedoucí oddělení úřadu územního plánování 


Pořizovatel:
Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování, Karlovo náměstí 21, 413 01, Roudnice nad Labem

Projektant:

Ing. Petr Laube, Vojtěšská 391, 277 11, Neratovice 

10 / 2026

Název dokumentace:

Změna č.3 územního plánu Vědomice
Objednatel:


Obec Vědomice




Na průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem

Určený zastupitel:

Jana Salcmanová
Pořizovatel: 


Městský úřad Roudnice nad Labem

stavební úřad, úřad územního plánování 

Karlovo náměstí 21, 413 01, Roudnice nad Labem
Projektant:


Ing. Petr Laube




Autorizovaný architekt pro obor územní plánování 





ČKA 03 889 





Vojtěšská 391, 277 11 Neratovice

Autorský kolektiv:

Ing. Petr Laube
Obsah:

III.
Textová část odůvodnění změny č.3 územního plánu 
4a.
Stručný popis postupu pořízení územního plánu


4b.
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky zákona č. 283/2021 Sb.


7c.
Vyhodnocení souladu s požadavky jiných právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,


11d.
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a nadřazenou územně plánovací dokumentací


11d.1
Soulad s územním rozvojovým plánem


11d.2
Soulad s politikou územního rozvoje ČR


21d.3
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem


29e.
Vyhodnocení souladu se zadáním, zprávou o uplatňování nebo zadáním změny


29f.
Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti


29g.
Sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území


29h.
Stanovisko příslušného orgánu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, a další části prohlášení podle § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí


30i.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně zdůvodnění vybrané varianty a vyloučení záměrů podle § 122 odst. 3


30i.1
Zdůvodnění úprav dokumentace územního plánu provedených ve změně č.2 vyplývající z ÚAP


30i.2
Zdůvodnění vymezení hranice zastavěného území


31i.3
Zdůvodnění návrhu transformačních ploch


31j.
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou obsaženy v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení


31k.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch


31l.
Výčet prvků regulačního plánu, případně s odchylně stanovenými požadavky na výstavbu s odůvodněním jejich vymezení


31m.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa


31m.1
Zemědělský půdní fond


32m.2
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)


32n.
Vyhodnocení připomínek, včetně jeho odůvodnění


32o.
Posouzení souladu územního plánu s jednotným standardem


32p.
Text s vyznačením změn


32Údaje o počtu listů odůvodnění změny č.3




IV.
Grafická část odůvodnění změny č.3 územního plánu
Seznam použitých zkratek:

LBC


Lokální biocentrum

LBK


Lokální biokoridor

MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

ORP


Obec s rozšířenou působností

PÚR ČR
Politika územního rozvoje České republiky ve znění aktualizací a změn č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8 a č.9

ÚAP


Územně analytické podklady

ÚSK


Územní studie krajiny

ÚP


Územní plán

ÚRP


Územní rozvojový plán ve znění změn č.1a a 2

ÚSES


Územní systém ekologické stability

VPS


Veřejně prospěšná stavba

VPO


Veřejně prospěšné opatření

ZPF


Zemědělský půdní fond

ZÚR ÚK
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění aktualizací a změn č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8 a č.10 (E1)
III. Textová část odůvodnění změny č.3 územního plánu

a. Stručný popis postupu pořízení územního plánu
Změna č.3 územního plánu byla pořízena v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění, a to na základě návrhu oprávněného investora, kterým je Severočeská vodárenská společnost a.s., za účelem zvýšení kapacity stávající čistírny odpadních vod.

O pořízení změny územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo obce Vědomice, které současně určilo, že pořizovatelem změny bude příslušný úřad územního plánování a to usnesením č. 259/29/2026 ze dne 3.6.2026. Určeným zastupitelem je Jana Salcmanová starostka obce (usnesení 156/16/2024). 
Bude doplněno v průběhu pořízení.
b. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky zákona č. 283/2021 Sb.

Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

§38 odst. 1 stavebního zákona – Cílem územního plánování je soustavně a komplexně řešit funkční využití území, stanovovat zásady jeho plošného a prostorového uspořádání a vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná. 
Těmito změnami nebude negativně ovlivněno zabezpečení trvalého souladu všech hodnot území – přírodních, civilizačních a kulturních. 
§38 odst. 2 stavebního zákona - Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území a za tímto účelem vyhodnocuje potenciál rozvoje území a prognózy jeho dalšího vývoje. 

Vliv změny č.3 územního plánu na udržitelný rozvoj území je s ohledem na charakter a předmět řešení změny omezený. Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. 
§38 odst. 3 stavebního zákona - Cílem územního plánování je také zvyšovat kvalitu vystavěného prostředí sídel, rozvíjet jejich identitu a vytvářet funkční a harmonické prostředí pro každodenní život jejich obyvatel.
Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení kvality vystavěného prostředí. 

§38 odst. 4 stavebního zákona - Územní plánování chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, a přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a ochranu a rozvoj zelené infrastruktury. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na možnosti rozvoje území a míru využití zastavěného území
Změnou č.3 nebudou dotčeny stávající hodnoty území obce. 
Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná.

§38 odst. 5 stavebního zákona - Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné zájmy v území a podněty na provedení změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a jiných právních předpisů.

Změna č.3 byla pořízena a projednána v souladu s požadavky stavebního zákona. Změnou č.3 jsou koordinovány veřejné a soukromé zájmy v území.
Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování

§39 stavebního zákona - Úkolem územního plánování je ve veřejném zájmu zejména: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

Změnou č.3 nejsou dotčeny hodnoty území. 
Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území.
b) stanovovat s ohledem na podmínky a hodnoty území koncepci využití a rozvoje území, včetně dlouhodobé urbanistické koncepce sídel, rozvoje veřejné infrastruktury a ochrany volné krajiny a stanovení podmínek prostupnosti území, 

Koncepce rozvoje řešeného území se změnou č.3 nemění a zůstává v platnosti dle platného územního plánu. 

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná.

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, jejich přínosy, problémy a rizika s ohledem na ochranu veřejných zájmů a hospodárné využívání území 

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. Návrh je proveden s ohledem na polohu v NRBK.11, záplavovém území Labe a částečně i v aktivní zóně záplavového území v pouze nezbytně nutném rozsahu na podkladu poskytnutém oprávněným investorem.

d) stanovovat urbanistické, architektonické, estetické a funkční požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na míru využití území, umístění, uspořádání a řešení staveb a kvalitu veřejných prostranství, 

Změnou č.3 nedojde k ovlivnění stávajících urbanistických struktur v řešeném území.

e) vytvářet předpoklady pro hospodárné využívání území, zejména důsledným využíváním zastavěného území sídel prostřednictvím cílené revitalizace znehodnocených nebo zanedbaných ploch

V souladu s tímto úkolem je změnou č.3 navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, ležících uvnitř zastavěného území.

f) s ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí vyhodnocovat a, je-li to účelné, vymezovat vhodné plochy pro výrobu; plochy pro výrobu elektřiny, plynu a tepla včetně ploch pro jejich výrobu z obnovitelných zdrojů vymezovat rovněž s ohledem na cíle energetické koncepce a klimatické cíle státu,

Plochy pro výrobu a výrobu z obnovitelných zdrojů nejsou změnou č.3 navrhované.

g) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,

Změnou č.3 není řešeno a zůstává v platnosti dle ÚP. 

h) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty v území a na využitelnost navazujícího území, tyto změny navrhovat a stanovovat podmínky pro jejich provedení,

V souladu s tímto úkolem je změnou č.3 navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, ležících uvnitř zastavěného území.

i) stanovovat pořadí provádění změn v území,
Změnou č.3 není řešeno stanovení pořadí změn v území. 
j) koordinovat veřejné zájmy a podněty na provedení změn v území,

Změnou č.3 jsou koordinovány veřejné a soukromé zájmy v území.
k) vymezovat veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření,

Změnou č.3 nejsou navrhované žádné nové veřejně prospěšné stavby. 
l) vytvářet a stanovovat podmínky pro snižování nebezpečí v území, zejména před účinky povodní, sucha, erozních jevů a extrémních teplot,

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. Návrh je proveden s ohledem na polohu v záplavovém území Labe a částečně i v aktivní zóně záplavového území v pouze nezbytně nutném rozsahu na podkladu poskytnutém oprávněným investorem. 

Konkrétní protipovodňová opatření nejsou změnou č.3 v souvislosti s návrhem plochy T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná řešena a budou předmětem navazujících řízení se zohledněním aktuálního stavu stávající ČOV a stavu v území.

m) uplatňovat požadavky na adaptaci sídel a uspořádání krajiny vyplývající ze změny klimatu,

S ohledem na charakter změny není změnou řešeno.

n) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území,

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. 

Jedná se o veřejný zájem, který plně respektuje tento úkol územního plánování.

o) vytvářet v území podmínky pro zajištění obrany a bezpečnosti státu a civilní ochrany,

Změnou č.3 nejsou stanovovány žádné nové podmínky pro zajištění obrany a bezpečnosti státu a civilní ochrany. 

p) vytvářet v území podmínky pro odstraňování následků náhlých hospodářských změn zejména prověřováním a případným vymezováním zastavitelných ploch nebo transformačních ploch,
Změnou č.3 nejsou vytvářeny nové podmínky pro odstraňování následků náhlých hospodářských změn.
q) určovat nutné asanační a rekultivační zásahy do území,

Změnou č.3 nejsou řešeny žádné nové asanační a rekultivační zásahy do území. 

r) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních a nerostných zdrojů, vytvářet a stanovovat podmínky pro jejich využití,

Změnou č.3 není regulován rozsah ploch pro využívání přírodních a nerostných zdrojů. 

s) vytvářet podmínky pro ochranu území podle jiných právních předpisů před významnými negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Změnou č.3 jsou zohledněny podmínky pro ochranu území podle jiných právních předpisů před významnými negativními vlivy záměrů na území. Kompenzační opatření nejsou změnou č.3 navrhována.
Změna č.3 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Vyhodnocení souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb.
Změna č.3 naplňuje priority územního plánování, kdy vychází zejména z charakteru řešeného území a z jeho kontextu, respektuje povahu obce a chrání a rozvíjí hodnoty zástavby a akceptovatelným způsobem zachovává a chrání přírodní prostředí.

Změna č.3 obsahuje aktualizaci zastavěného území v souladu s požadavky stavebního zákona. 

Změna č.3 územního plánu včetně tohoto odůvodnění je zpracována v souladu s platným stavebním zákonem a jeho příslušnými prováděcími vyhláškami: 

· je zpracována projektantem – autorizovaným architektem, splňujícím požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

· územní plán i jeho změna č.3 jsou zpracovány v odpovídajícím obsahu a rozsahu v členění na výrokovou část a odůvodnění. Grafická část změny č.3 je zpracována převážně v měřítku 1 : 5 000;

· změna č.3 je zpracována tak, aby bylo jednoznačně určeno, co se změnou č.3 mění a bylo možné ji vydat v rozsahu měněných částí územního plánu;

· podkladem pro zpracování změny č.3 bylo schválené zadání změny viz kapitola a., kde je uveden celý postup pořízení změny č.3;
· zpracovaná změna č.3 vychází z územně analytických podkladů zpracovaných pro ORP Roudnice nad Labem, aktualizovaných v roce 2024;

· změna č.3 je v souladu s ÚRP, PÚR ČR a ZÚR ÚK;

· dokumentace neobsahuje variantní řešení, protože nebyl tento požadavek vznesen;

· ze stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody uplatněného k návrhu zadání změny nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí;
Na základě výše uvedeného textu konstatujeme, že změna č.3 byla zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

c. Vyhodnocení souladu s požadavky jiných právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,

Změna č.3 územního plánu je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a s požadavky dotčených orgánů.

Komplexní výsledek přezkoumání návrhu změny č.3 územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů:
	Ochrana životního prostředí

 
	Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění;

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
	Změna č.3 respektuje právní předpisy upravující ochranu životního prostředí.  

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno a není tak zpracováno.

	Ochrana přírody a krajiny

 
	Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění;

Vyhláška č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
	Změna č.3 respektuje základní povinnosti při obecné ochraně přírody: vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Změna č.3 respektuje zákon a vyhlášku upravující ochranu přírody a krajiny. Požadavky platných právních předpisů jsou implementovány do koncepce uspořádání krajiny obsažené v platném ÚP.

	Ochrana vod
	Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění;

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu;

Vyhláška č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
	V souladu s vodním zákonem územní plán chrání povrchové a podzemní vody, stanovuje podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod a vytváří podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha. ÚP vytváří podmínky k zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou a zajištění ochrany vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. 


	Ochrana ovzduší
	Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
	Změna č.3 respektuje požadavky právních předpisů o ochraně ovzduší. 

	Ochrana zemědělského půdního fondu
	Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění

Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
	Změna č.3 zajišťuje hospodárné využití půdního fondu. 
Změnou č.3 je provedeno vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF s výsledek že návrhem ploch T.20, T.21 a T.23 nedojde k záboru ZPF.  

	Ochrana lesa
	Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
	Změna č.3 chrání plochy lesa, které nejsou změnou č.3 dotčeny.

Změna č.3 chrání veřejné zájmy definované zákonem o ochraně přírody krajiny. 

	Ochrana ložisek nerostných surovin
	Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění;

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění;

Vyhláška č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích
	Změnou č.3 je respektované stávající ložisko nerostných surovin a chráněné ložiskové území.

	Odpadové hospodářství
	Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
	Změna č.3 respektuje platné právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství.  

	Ochrana veřejného zdraví
	Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění;

Zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon);

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních
	Změna č.3 respektuje právní předpisy o ochraně veřejného zdraví.

Do řešeného území nezasahují žádná ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů. 

	Památková péče
	Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
	Změna č.3 respektuje památkově chráněné objekty v řešeném území. 

Změna č.3 respektuje evidovaná území s archeologickými nálezy.

	Doprava na pozemních komunikacích
	Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění;

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
	Změna č.3 respektuje silnice II. a III. třídy, včetně ochranných pásem. 

	Doprava drážní
	Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění
	V řešeném území se železniční trať nevyskytuje.

	Doprava letecká
	Zákon č. 49/1997 Sb., o civilních letectví a o změně a doplnění zákona č. 455 /1991 Sb., o podnikání (živnostenský zákon), v platném znění;

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění
	Plochy letecké dopravy se v řešeném území nenachází.

Změna č.3 respektuje ochranná pásma letiště.



	Doprava vodní
	Zákon č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění
	Stávající vodní cesta je respektovaná.

	Energetika
	Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění;

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
	Změna č.3 respektuje a chrání současnou energetickou soustavu v rozsahu sítě elektrického vedení.

	Využívání jaderné energie a ionizujícího záření
	Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
	V řešeném území se nenachází stavby či zařízení pro využívání jaderné energie. 

	Obrana státu
	Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
	Obranu státu zajišťuje v řešeném území Policie ČR. Žádné objekty Policie ČR se na území obce nenachází. 

	Civilní ochrana
	Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění;

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému;

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
	Pro obec není zpracován havarijní plán. 

 

	Požární ochrana
	Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů;

Vyhláška č. 246/2001 Sb., stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
	Změnou č.3 není dotčena požární ochrana řešeného území. Zůstává v platnosti dle platného územního plánu.


Zvláštní zájmy ministerstva obrany

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb (dle ÚAP jev 119)

· výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. a II. třídy;

· výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti vojenských areálů, objektů důležitých pro obranu státu a vojenských újezdů;

· výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů;

· výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady);

· umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem;

· umístění staveb a zařízení vysokých 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu;

· umístění zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení průmyslových závodů;

· vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetická zařízení, větrné elektrárny a vysílací stanice;

· veškerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví ČR, v příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany.

SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, INFORMACE O ŘEŠENÍ ROZPORŮ:
Bude doplněno v průběhu pořízení.

d. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a nadřazenou územně plánovací dokumentací

d. Soulad s územním rozvojovým plánem

První Územní rozvojový plán vydala Vláda ČR usnesením č. 581 ze dne 28.8.2024, účinnosti nabyl 5.10.2024. 

Dne 18.7.2026 nabyla účinnosti změna č. 1a Územního rozvojového plánu. Tím se zároveň Územní rozvojový plán stal závazným pro navazující územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území. 

Z ÚRP pro řešené území vyplývá respektovat následující záměr:

(252) NRBK32 Stříbrný roh (19) – Polabský luh (7)

Nadregionální biokoridor je v ÚP zapracován a zpřesněn s označením NRBK.11. Viz vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK.

Dne 27. 7. 2026 došlo k vydání Změny č.2 ÚRP schválené vládou ČR usnesením č. 493 s nabytím účinnosti dne 25.8.2026. Předmětem změny č.2 ÚRP bylo vymezení akceleračních oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie celostátního významu. Tyto oblasti nejsou na území obce vymezeny.
d. Soulad s politikou územního rozvoje ČR

Níže je uvedeno vyhodnocení změny č.3 ke všem relevantním prioritám, které jsou pro řešené území podstatné. Priority, které nejsou uvedeny, nebyly výslovně zohledněny, neboť řešené území nemá předpoklady pro jejich uplatnění:

 (14)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.

Změna č.3 respektuje přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. 

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22. 
Těmito změnami nebude negativně ovlivněno zabezpečení trvalého souladu všech hodnot území – přírodních, civilizačních a kulturních. 
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních plocha a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Změna č.3 respektuje tuto prioritu. Výše uvedené hodnoty nejsou změnou č.3 dotčené.
(15)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.

Návrh rozšíření areálu ČOV prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 nevyvolá sociální segregaci obyvatel. 

(16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Změna č.3 je řešena jako komplexní dokument se zohledněním jak soukromých, tak veřejných zájmů s cílem nalézt optimální řešení pro celé správní území obce v souladu s touto prioritou.
(16a)
Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Změnou č.3 není tato priorita dotčena.

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Změnou č.3 není tato priorita dotčena.

(18)
Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí.

Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.

(19)
Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.

(20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. Návrh je proveden s ohledem na polohu v NRBK.11, záplavovém území Labe a částečně i v aktivní zóně záplavového území v pouze nezbytně nutném rozsahu na podkladu poskytnutém oprávněným investorem.

(20a)
Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů. 

Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.

(21)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně  v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné  formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.

(22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.

(23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

V souladu s touto prioritou navrhuje změna č.3 rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. 

(24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os.  Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.

(24a)
Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.

(25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území i obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami (záplavy, sesuvy, eroze, sucho apod.), s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu. 

V území zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. 

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 

Konkrétní protipovodňová opatření nejsou změnou č.3 v souvislosti s návrhem plochy T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná řešena a budou předmětem navazujících řízení se zohledněním aktuálního stavu stávající ČOV a stavu v území.

(26)
Vymezovat plochy v záplavových územích a umísťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. Návrh je proveden s ohledem na polohu v záplavovém území Labe a částečně i v aktivní zóně záplavového území v pouze nezbytně nutném rozsahu na podkladu poskytnutém oprávněným investorem. 

Konkrétní protipovodňová opatření nejsou změnou č.3 v souvislosti s návrhem plochy T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná řešena a budou předmětem navazujících řízení se zohledněním aktuálního stavu stávající ČOV a stavu v území.

(27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.

(28)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.

Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.

(29)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.

Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.

(30)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. Návrh je proveden s ohledem na polohu v záplavovém území Labe a částečně i v aktivní zóně záplavového území v pouze nezbytně nutném rozsahu na podkladu poskytnutém oprávněným investorem. 

(31)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

Nové plochy pro obnovitelné zdroje změna č.3 nenavrhuje.
Rozvojové oblasti a osy

Řešené území leží mimo rozvojové oblasti vymezené v PÚR ČR.

Území ORP Roudnice nad Labem leží v rozvojové ose OS2 (Praha-Ústí nad Labem-hranice ČR/Německo-Dresden). Na základě zpřesnění v ZÚR ÚK leží řešené území obce ve zpřesněné rozvojové ose OS2 (viz. vyhodnocení obsažené v kapitole d.3).

Specifické oblasti

Řešené území leží ve specifických oblastech SOB9, SOB10 a SOB11 vymezených v PÚR ČR.

SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem

Vymezení: 

Území obcí z ORP: Benešov, Beroun, Bílina, Blansko, Boskovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brno, Břeclav Bučovice, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice pod Hostýnem, Čáslav, Černošice, Česká Lípa, Česká Třebová, České Budějovice, Český Brod, Dačice, Děčín, Dobruška, Dobříš, Frýdlant, Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hlinsko, Hodonín, Holešov, Holice, Hořice, Hořovice, Hradec Králové, Hustopeče, Chomutov, Chotěboř, Chrudim, Ivančice, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kadaň, Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Konice, Kostelec nad Orlicí, Kralovice, Kralupy nad Vltavou, Krnov, Kroměříž, Kuřim, Kutná Hora, Kyjov, Lanškroun, Litoměřice, Litomyšl, Litovel, Litvínov, Louny, Lovosice, Luhačovice, Lysá nad Labem, Mariánské Lázně, Mělník, Mikulov, Milevsko, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mohelnice, Moravská Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Most, Náměšť nad Oslavou, Neratovice, Nové Město na Moravě, Nový Bydžov, Nymburk, Nýřany, Olomouc, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Podbořany, Poděbrady, Pohořelice, Polička, Prostějov, Přelouč, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rosice, Roudnice nad Labem, Rychnov nad Kněžnou, Říčany, Sedlčany, Slaný, Slavkov u Brna, Soběslav, Sokolov, Stod, Stříbro, Svitavy, Šlapanice, Šternberk, Tábor, Telč, Teplice, Tišnov, Třebíč, Třeboň, Turnov, Týn nad Vltavou, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašské, Klobouky, Velké Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vizovice, Vlašim, Votice, Vysoké Mýto, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žamberk, Žatec, Žďár nad Sázavou, Železný Brod, Židlochovice. 

Důvody vymezení: 

a)
Specifická oblast se specifickými problémy území republikového významu. 

b)
Potřeba řešit problém sucha, které je způsobeno nízkými úhrny srážek a vysokým výparem v kombinaci s malou zásobou povrchové a podzemní vody. 

c)
Potřeba řešit problém vysoké zranitelnosti podzemních vod, včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v období sucha. 

d)
Potřeba udržovat rovnováhu mezi množstvím disponibilních vodních zdrojů, požadavky na odběry vody a požadavky na minimální zůstatkové průtoky a minimální hladiny podzemní vody. 

e)
Potřeba zajistit dostatek pitné a užitkové vody pro obyvatelstvo, zemědělství, průmysl, lázeňství a služby. 

f)
Potřeba zajistit vodohospodářskou infrastrukturu pro zabezpečení požadavků na odběry vody s ohledem na proměnlivé hydrologické podmínky. 

g)
Potřeba věnovat větší pozornost suchu (meteorologickému, půdnímu, hydrologickému) z důvodu vyššího rizika stavu nedostatku vody ve srovnání s ostatním územím ČR. 

h)
Potřeba řešit a zajistit stabilní a odolnou zelenou infrastrukturu pro adaptaci území na změnu klimatu. 

i)
Potřeba zajistit účinné zadržení vody v krajině. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat: 

a)
podporu přirozeného vodního režimu v krajině, 

b)
posilování odolnosti a rozvoj vodních zdrojů, 

c)
zajištění rovnováhy mezi užíváním vodních zdrojů a jejich přirozenou obnovitelností, 

d)
účinné snižování a odstraňování znečištění vody z plošných i bodových zdrojů znečištění, které omezují využívání povrchových a podzemních vod, 

e)
rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení požadavků na dodávky vody v proměnlivých hydrologických podmínkách (zejm. při nedostatku srážek, zmenšení průtoků ve vodních tocích, poklesu vody v půdě a poklesu hladiny podzemních vod), 

f)
bránit zhoršování stavu vodních útvarů, úbytku mokřadů, větrné a vodní erozi půdy, degradaci a desertifikaci půdy, 

g)
prohloubení koordinace územního plánování, krajinného plánování, vodohospodářského plánování a pozemkových úprav, 

h)
rozvoj zelené infrastruktury v zastavěném a nezastavěném území obcí a následnou péči o ní. 

Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: 

a)
prověřit možnosti rozvoje vodohospodářské infrastruktury pro zabezpečení požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, vč. možnosti budování nových, zejm. povrchových zdrojů vody a cílenými programy a dotacemi podporovat rozvoj a údržbu této infrastruktury, 

b)
cílenými programy a dotacemi podporovat opatření ke zvyšování retenčních schopností krajiny i urbanizovaných území, 

c)
cílenými programy a dotacemi podporovat k vodnímu režimu šetrné hospodaření v krajině, zejména vhodné osevní postupy, vhodnou skladbu plodin a vhodný způsob obdělávání půdy, 

d)
cílenými programy a dotacemi podporovat opatření vedoucí ke zmenšování velikosti půdních bloků, zejména orné půdy, jako důležitého faktoru ovlivňujícího odtokové poměry v území, zejména rychlost odtoku vody z krajiny a půdní erozi. 

Zodpovídá: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví 

Termín: průběžně 

Úkoly pro územní plánování: 

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí 

a)
vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a zachování odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované vodní toky s doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy orné půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy), 

b)
vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturalizaci vodních toků a niv a pro obnovu ostatních vodních prvků v krajině, 

c)
vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, tj. dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování vody, 

d)
vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, zasakovacích pásů a příkopů, 

e)
vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, zejm. pro infrastrukturu k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou situací a s ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody, 

f)
pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. navrhovat i další vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat zejména územní studie krajiny. 

Zodpovídá: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj 

Termín: průběžně

Revitalizaci a renaturalizaci vodních toků změna č.3 nenavrhuje a neřeší. Stávající koncepce vodního hospodářství zůstává v platnosti dle ÚP. 
Koncepce likvidace dešťových vod se změnou č.3 nemění.

Koncepce zásobování řešeného území vodou se změnou č.3 nemění a zůstává v platnosti dle ÚP.
Z 9. změny PÚR ČR vyplynuly pro změnu č.3 nové požadavky vztahující se ke specifickým oblastem SOB10 a SOB11. 

SOB10 Specifická oblast, která vymezuje oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z energie slunečního záření. 

Vymezení: 

Území obcí z ORP Aš, Benešov, Beroun (bez obcí v severozápadní a střední části), Bílina (bez obcí v jihovýchodní části), Bílovec (bez obcí v jihovýchodní části), Blansko (bez obcí ve střední a jižní části), Blatná, Blovice (bez obcí ve východní části), Bohumín (bez obcí v severovýchodní a západní části), Boskovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brno, Broumov (bez obcí v západní a severovýchodní části), Bruntál (bez obcí v severozápadní části), Břeclav (bez obcí v jihozápadní, jihovýchodní a jižní části), Bučovice, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice pod Hostýnem (bez obcí v jihovýchodní části), Čáslav, Černošice (bez obcí ve střední části), Česká Lípa (bez obcí v západní, jižní a střední části), Česká Třebová, České Budějovice (bez obcí v severozápadní, západní a střední části), Český Brod, Český Krumlov (bez obcí v západní a severní části), Český Těšín, Dačice, Děčín (bez obcí v severní a jihozápadní části), Dobruška (bez obcí ve východní části), Dobříš, Domažlice (bez obcí v západní části), Dvůr Králové nad Labem, Frenštát pod Radhoštěm (bez obcí v jižní části), Frýdek-Místek (bez obcí v jihovýchodní části), Frýdlant (bez obcí v jihovýchodní části), Frýdlant nad Ostravicí (jen obce v severní části), Havířov, Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hlinsko (bez obcí v jižní části), Hlučín, Hodonín (bez obcí ve střední, jižní a východní části), Holešov, Holice (bez obcí v západní části), Horažďovice, Horšovský Týn, Hořice, Hořovice (bez obcí v severní části), Hradec Králové, Hranice (bez obcí v severní části), Humpolec, Hustopeče (bez obcí ve střední části), Cheb (bez obcí v jihovýchodní části), Chomutov (bez obcí v severní části), Chotěboř (bez obcí v jihovýchodní části), Chrudim (bez obcí v jihozápadní a západní části), Ivančice (bez obcí v severozápadní části), Jablonec nad Nisou (bez obcí v severní části), Jablunkov (bez obcí v západní části), Jaroměř, Jeseník (bez obcí v severní a jižní části), Jičín (bez obcí v jihozápadní části), Jihlava, Jilemnice (bez obcí v severní části), Jindřichův Hradec (bez obcí v západní a jihozápadní části), Kadaň (bez obcí v severní, západní a jihozápadní části), Kaplice (bez obcí v jihovýchodní části), Karlovy Vary (bez obcí v severní, severovýchodní, východní a západní části), Karviná, Kladno (bez obcí v jihozápadní části), Klatovy (bez obcí v jihozápadní části), Kolín, Konice, Kopřivnice, Kostelec nad Orlicí (bez obcí v západní části), Králíky (jen obce v západní a střední části), Kralovice, Kralupy nad Vltavou, Kraslice (bez obcí v severní části), Kravaře, Krnov (bez obcí v severozápadní části), Kroměříž (bez obcí v jižní části), Kuřim, Kutná Hora, Kyjov (bez obcí v jihovýchodní a severovýchodní části), Lanškroun (bez obcí v severovýchodní části), Liberec (bez obcí v severozápadní a severovýchodní části), Lipník nad Bečvou, Litoměřice (bez obcí v severozápadní části), Litomyšl, Litovel (bez obcí v severní a severovýchodní části), Litvínov (bez obcí v severní části), Louny, Lovosice (bez obcí v severní části), Luhačovice (bez obcí ve střední části), Lysá nad Labem, Mariánské Lázně (bez obcí v severní, střední a jižní části), Mělník (bez obcí v severní části), Mikulov (bez obcí ve východní části), Milevsko (bez obcí v západní části), Mladá Boleslav (bez obcí v severní části), Mnichovo Hradiště (bez obcí ve východní části), Mohelnice (bez obcí v severní, střední a jižní části), Moravská Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov (bez obcí v severovýchodní části), Most, Náchod (bez obcí v severovýchodní části), Náměšť nad Oslavou (bez obcí ve střední, jihovýchodní a jižní části), Nepomuk, Neratovice, Nová Paka, Nové Město na Moravě (bez obcí v severní a střední části), Nové Město nad Metují, Nový Bor (bez obcí v severní a jihozápadní části), Nový Bydžov (bez obcí v jihovýchodní části), Nový Jičín (bez obcí v severní a jižní části), Nymburk (bez obcí v severovýchodní části), Nýřany, Odry (bez obcí v jižní části), Olomouc (bez obcí ve východní a severozápadní části), Opava, Orlová, Ostrava (bez obcí v jihozápadní části), Ostrov (bez obcí v severní, střední a jihovýchodní části), Otrokovice (bez obcí v západní části), Pacov, Pardubice, Pelhřimov, Písek (bez obcí ve střední a severovýchodní části), Plzeň, Podbořany (bez obcí v severozápadní části), Poděbrady (bez obcí v severní, jihozápadní a jihovýchodní části), Pohořelice (bez obcí v jihovýchodní části), Polička (bez obcí v severozápadní části), Prachatice (jen obce v severní části), Prostějov, Přelouč, Přerov (bez obcí v jihozápadní části), Přeštice, Příbram (bez obcí v jihovýchodní části), Rakovník (bez obcí v jihovýchodní části), Rokycany (bez obcí v severovýchodní a jihovýchodní části), Rosice, Roudnice nad Labem, Rožnov pod Radhoštěm (jen obce v západní části), Rumburk (bez obcí v jihozápadní části), Rychnov nad Kněžnou (bez obcí ve východní části), Rýmařov (bez obcí v severní a jihozápadní části), Říčany, Sedlčany (bez obcí v jihozápadní části), Semily (bez obcí v severní části), Slaný, Slavkov u Brna, Soběslav (bez obcí v jižní části), Sokolov (bez obcí v jižní části), Stod, Strakonice, Stříbro, Sušice (jen obce v severní a severovýchodní části), Světlá nad Sázavou, Svitavy, Šlapanice (bez obcí v severní části), Šternberk (bez obcí v jihovýchodní části), Šumperk (bez obcí v severozápadní a východní části), Tábor, Tachov (bez obcí v severovýchodní části), Tanvald (bez obcí v severní a východní části), Telč, Teplice (bez obcí v severní a jihovýchodní části), Tišnov, Trhové Sviny (bez obcí ve východní a jihozápadní části), Trutnov (bez obcí v severozápadní a severovýchodní části), Třebíč, Třeboň (jen obce v jihozápadní, západní a severozápadní části), Třinec (bez obcí v západní a jihozápadní části), Turnov (bez obcí v jižní, střední a severovýchodní části), Týn nad Vltavou, Uherské Hradiště (bez obcí v severozápadní, západní, střední a jižní části), Uherský Brod (bez obcí v jižní a jihovýchodní části), Uničov (bez obcí v jihozápadní části), Ústí nad Labem (bez obcí v severní a jihovýchodní části), Ústí nad Orlicí, Valašské Klobouky (bez obcí v jižní a jihovýchodní části), Valašské Meziříčí (bez obcí ve východní části), Varnsdorf (bez obcí v jižní, jihozápadní a západní části), Velké Meziříčí, Veselí nad Moravou (bez obcí v severozápadní, jižní a jihovýchodní části), Vimperk (jen obce v severovýchodní části), Vítkov, Vizovice, Vlašim (bez obcí v západní části), Vodňany, Votice, Vrchlabí (jen obce v jižní části), Vsetín (jen obce v západní části), Vysoké Mýto, Vyškov, Zábřeh (bez obcí v jihovýchodní a severní části), Zlín (bez obcí v severní části), Znojmo (bez obcí v jihozápadní části), Žamberk (bez obcí v jihovýchodní části), Žatec, Žďár nad Sázavou (bez obcí ve střední a severní části), Železný Brod (bez obcí v jihozápadní části), Židlochovice. 

Důvody vymezení: 

a)
Specifická oblast se specifickými hodnotami celostátního významu – území s potenciálem pro rozvoj výroby energie z energie slunečního záření, v rámci kterého dojde k budoucímu vymezení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie. 

b)
Potřeba koordinace využívání území pro výrobu energie z energie slunečního záření. 

Podmínky pro navazující územně plánovací činnost: 

Při vymezování záměrů vytvářet podmínky pro: 

a)
minimalizování konfliktů s ochranou přírody a krajiny, včetně vyloučení lokalit soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných území, 

b)
minimalizování konfliktů s kulturními a civilizačními hodnotami, včetně národních kulturních památek, území památkových rezervací a památek světového dědictví, 

c)
minimalizování konfliktů s pozemky určenými k plnění funkcí lesa, 

d)
minimalizování konfliktů se záměry dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a celostátního významu, 

e)
minimalizování konfliktů s územím pro bezpečnost a obranu státu, 

f)
minimalizování negativních vlivů na vodní poměry v území. 

Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: 

a)
připravit podklady pro vymezení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, 

b)
koordinace výstavby zdrojů energie s kapacitou a možnostmi elektrizační soustavy ČR, včetně ukládání energie. 

Zodpovídá: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem kultury 

Termín: průběžně

Úkoly pro územní plánování: 

V rámci navazující územně plánovací činnosti Ministerstva pro místní rozvoj, kraje a v rámci koordinace územně plánovací činnosti obcí, za podmínky platnosti příslušné právní úpravy: 

a)
Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím nástrojů územního plánování s využitím podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí vymezí plochy nebo koridory s celostátním významem pro oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, 

b)
kraje, je-li to účelné, prostřednictvím nástrojů územního plánování s využitím podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí vymezí plochy nebo koridory s nadmístním významem pro oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, 

c)
obce, je-li to účelné, prostřednictvím nástrojů územního plánování s využitím podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí vymezí plochy nebo koridory s lokálním významem pro oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, 

d)
obce prostřednictvím nástrojů územního plánování prověří území z hlediska možnosti umístění fotovoltaiky v zastavěném území (přednostně využívat střechy a fasády), 

e)
obce prostřednictvím nástrojů územního plánování prověří území z hlediska možnosti umístění fotovoltaiky v plochách a koridorech dopravní a technické infrastruktury a jejich blízkém okolí či plochách výroby a skladování, 

f)
zamezit či významně omezit využívání kvalitních orných půd jako ploch pro fotovoltaiku, s výjimkou agrovoltaiky. 

Zodpovídá: Ministerstvo pro místní rozvoj, kraje a obce ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí 

Termín: průběžně 

SOB11 Specifická oblast, která vymezuje oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z větrné energie. 

Vymezení: 

Území obcí z ORP Aš, Benešov (bez obcí v severní části), Beroun (bez obcí v severozápadní, střední a východní části), Bílina (bez obcí v severozápadní a jihovýchodní části), Bílovec (bez obcí v jihovýchodní části), Blansko (bez obcí ve střední a jižní části), Blatná, Blovice (bez obcí ve východní části), Bohumín (bez obcí v severovýchodní a západní části), Boskovice (bez obcí ve střední části), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brno, Broumov (bez obcí v západní a severovýchodní části), Bruntál (bez obcí v severní části), Břeclav (bez obcí v jihozápadní, jihovýchodní a jižní části), Bučovice, Bystřice nad Pernštejnem (bez obcí v jihovýchodní části), Bystřice pod Hostýnem (bez obcí v jihovýchodní části), Čáslav, Černošice (bez obcí ve střední a jihovýchodní části), Česká Lípa (bez obcí v západní, jižní a střední části), Česká Třebová, České Budějovice (bez obcí v severozápadní, západní a střední části), Český Brod, Český Krumlov (bez obcí v západní a severní části), Český Těšín, Dačice, Děčín (bez obcí v severní a jihozápadní části), Dobruška (bez obcí ve východní části), Dobříš, Domažlice (bez obcí v západní části), Dvůr Králové nad Labem (bez obcí ve střední části), Frenštát pod Radhoštěm (bez obcí v jižní a střední části), Frýdek-Místek (bez obcí v jihovýchodní části), Frýdlant (bez obcí v jihovýchodní části), Frýdlant nad Ostravicí (jen obce v severní části), Havířov, Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hlinsko (bez obcí v jižní části), Hlučín, Hodonín (bez obcí ve střední, jižní a východní části), Holešov, Holice (bez obcí v západní části), Horažďovice, Horšovský Týn, Hořice, Hořovice (bez obcí v severní části), Hradec Králové, Hranice (bez obcí v severní části), Humpolec, Hustopeče (bez obcí ve střední části), Cheb (bez obcí v jihovýchodní části), Chomutov (bez obcí severní části), Chotěboř (bez obcí v jihovýchodní části), Chrudim (bez obcí v jihozápadní a západní části), Ivančice (bez obcí v severozápadní části), Jablonec nad Nisou (bez obcí v severní části), Jablunkov (jen obce v jihovýchodní a severovýchodní části), Jaroměř, Jeseník (bez obcí v severní a jižní části), Jičín (bez obcí v jihozápadní části), Jihlava, Jilemnice (bez obcí v severní části), Jindřichův Hradec (bez obcí v západní a jihozápadní části), Kadaň (bez obcí v severní, západní a jihozápadní části), Kaplice (bez obcí v jihovýchodní části), Karlovy Vary (bez obcí v severní, severovýchodní, východní a západní části), Karviná, Kladno (bez obcí v jihozápadní části), Klatovy (bez obcí v jihozápadní části), Kolín, Konice, Kopřivnice, Kostelec nad Orlicí (bez obcí v západní části), Králíky (jen obce v západní a střední části), Kralovice (bez obcí ve střední části), Kralupy nad Vltavou, Kraslice (bez obcí v severní části), Kravaře, Krnov (bez obcí v severozápadní části), Kroměříž (bez obcí v jižní části), Kuřim (bez obcí v západní části), Kutná Hora (bez obcí v západní části), Kyjov (bez obcí v jihovýchodní a severovýchodní části), Lanškroun (bez obcí v severovýchodní části), Liberec (bez obcí v severozápadní a severovýchodní části), Lipník nad Bečvou, Litoměřice (bez obcí v severozápadní a severovýchodní části), Litomyšl, Litovel (bez obcí v severní a severovýchodní části), Litvínov (bez obcí v severovýchodní, střední a jihozápadní části), Louny, Lovosice (bez obcí v severní části), Luhačovice (bez obcí ve střední části), Lysá nad Labem, Mariánské Lázně (bez obcí v severní, střední a jižní části), Mělník (bez obcí v severní části), Mikulov (bez obcí ve východní části), Milevsko (bez obcí v západní části), Mladá Boleslav (bez obcí v severní části), Mnichovo Hradiště (bez obcí ve východní části), Mohelnice (bez obcí v severní, střední a jižní části), Moravská Třebová (bez obcí v jihovýchodní části), Moravské Budějovice, Moravský Krumlov (bez obcí v severovýchodní části), Most (bez obcí v severní části), Náchod (bez obcí v severovýchodní části), Náměšť nad Oslavou (bez obcí ve střední, jihovýchodní a jižní části), Nepomuk, Neratovice, Nová Paka (bez obcí v jihovýchodní části), Nové Město na Moravě (bez obcí v severní a střední části), Nové Město nad Metují, Nový Bor (bez obcí v severní a jihozápadní části), Nový Bydžov (bez obcí v jihovýchodní části), Nový Jičín (bez obcí v severní a jižní části), Nymburk (bez obcí v severovýchodní části), Nýřany, Odry (bez obcí v jižní a severozápadní části), Olomouc (bez obcí ve východní a severozápadní části), Opava, Orlová, Ostrava (bez obcí v jihozápadní části), Ostrov (bez obcí v severní, střední a jihovýchodní části), Otrokovice (bez obcí v západní části), Pacov, Pardubice, Pelhřimov, Písek (bez obcí ve střední a severovýchodní části), Plzeň, Podbořany (bez obcí v severozápadní části), Poděbrady (bez obcí v severní, jihozápadní a jihovýchodní části), Pohořelice (bez obcí v jihovýchodní části), Polička (bez obcí v severozápadní části), Prachatice (jen obce v severní části), Prostějov, Přelouč, Přerov (bez obcí v jihozápadní části), Přeštice, Příbram (bez obcí v jihovýchodní části), Rakovník (bez obcí v jihovýchodní části), Rokycany (bez obcí v severovýchodní a jihovýchodní části), Rosice, Roudnice nad Labem, Rožnov pod Radhoštěm (jen obce v západní části), Rumburk (bez obcí v jihozápadní části), Rychnov nad Kněžnou (bez obcí ve východní části), Rýmařov (bez obcí v severní a jihozápadní části), Říčany (bez obcí v jihovýchodní části), Sedlčany (bez obcí v jihozápadní části), Semily (bez obcí v severní a střední části), Slaný, Slavkov u Brna, Soběslav (bez obcí v jižní části), Sokolov (bez obcí v jižní části), Stod, Strakonice, Stříbro, Sušice (jen obce v severní a severovýchodní části), Světlá nad Sázavou, Svitavy, Šlapanice (bez obcí v severní části), Šternberk (bez obcí v jihovýchodní části), Šumperk (bez obcí v severní, západní, střední a východní části), Tábor, Tachov (bez obcí v severovýchodní části), Tanvald (bez obcí v severní a východní části), Telč, Teplice (jen obce v jižní a střední části), Tišnov (bez obcí v severní, střední, jižní a jihovýchodní části), Trhové Sviny (bez obcí ve východní a jihozápadní části), Trutnov (bez obcí v severozápadní, západní, střední, jihovýchodní a severovýchodní části), Třebíč, Třeboň (jen obce v jihozápadní, západní a severozápadní části), Třinec (jen obce v severní a východní části), Turnov (bez obcí v jižní, střední a severovýchodní části), Týn nad Vltavou (bez obcí v jižní části), Uherské Hradiště (bez obcí v severozápadní, západní, střední a jižní části), Uherský Brod (bez obcí v jižní a jihovýchodní části), Uničov (bez obcí v jihozápadní části), Ústí nad Labem (bez obcí v západní, severní a jihovýchodní části), Ústí nad Orlicí, Valašské Klobouky (bez obcí v jižní a jihovýchodní části), Valašské Meziříčí (bez obcí v jižní a východní části), Varnsdorf (bez obcí v jižní, jihozápadní a západní části), Velké Meziříčí, Veselí nad Moravou (bez obcí v severozápadní, jižní a jihovýchodní části), Vimperk (jen obce v severovýchodní části), Vítkov, Vizovice (bez obcí v severozápadní a jižní části), Vlašim (bez obcí v západní části), Vodňany, Votice, Vrchlabí (jen obce v jižní části), Vsetín (jen obce v západní části), Vysoké Mýto, Vyškov, Zábřeh (bez obcí v jihovýchodní a severní části), Zlín (bez obcí v severní a střední části), Znojmo (bez obcí v jihozápadní části), Žamberk (bez obcí v jihovýchodní části), Žatec, Žďár nad Sázavou (bez obcí ve střední a severní části), Železný Brod (bez obcí v jižní a jihozápadní části), Židlochovice.

Důvody vymezení: 

a)
Specifická oblast se specifickými hodnotami celostátního významu – území s potenciálem pro rozvoj výroby energie z větrné energie, v rámci kterého dojde k budoucímu vymezení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie. 

b)
Potřeba koordinace využívání území pro výrobu energie z větrné energie. 

Podmínky pro navazující územně plánovací činnost: 

Při vymezování záměrů vytvářet podmínky pro: 

a)
minimalizování konfliktů s ochranou přírody a krajiny, včetně vyloučení lokalit soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných území, 

b)
minimalizování konfliktů s kulturními a civilizačními hodnotami, včetně národních kulturních památek, území památkových rezervací a památek světového dědictví, 

c)
minimalizování konfliktů s pozemky určenými k plnění funkcí lesa, 

d)
minimalizování konfliktů se záměry dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a celostátního významu, 

e)
minimalizování konfliktů s územím pro bezpečnost a obranu státu, 

f)
minimalizování negativního vlivu na vodní poměry v území. 

Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: 

a)
připravit podklady pro vymezení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, 

b)
koordinace výstavby zdrojů energie s kapacitou a možnostmi elektrizační soustavy ČR, včetně ukládání energie. 

Zodpovídá: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem kultury 
Termín: průběžně 
Úkoly pro územní plánování: 

V rámci navazující územně plánovací činnosti Ministerstva pro místní rozvoj, kraje a v rámci koordinace územně plánovací činnosti obcí, za podmínky platnosti příslušné právní úpravy8: 

a)
Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím nástrojů územního plánování pro urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie s využitím podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí vymezí plochy nebo koridory s celostátním významem pro oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, 

b)
kraje, je-li to účelné, prostřednictvím nástrojů územního plánování s využitím podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí vymezí plochy nebo koridory s nadmístním významem pro oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, 

c)
obce, je-li to účelné, prostřednictvím nástrojů územního plánování s využitím podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí vymezí plochy nebo koridory s lokálním významem pro oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, 

d)
přednostně využívat části krajiny s vysokou technogenní zátěží (zejména podél dopravní infrastruktury a při průmyslových zónách), 

e)
prověřit dostatečné vzdálenosti ploch a koridorů určených pro využití větrné energie navzájem a ve vztahu k jednotlivým sídlům tak, aby nedocházelo k neúměrné zátěži dotčeného území. 

Zodpovídá: Ministerstvo pro místní rozvoj, kraje a obce ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí 
Termín: průběžně

Změna č. 9 Politiky územního rozvoje ČR je závazná od 1. března 2025.

Vymezování akceleračních oblastí v územně plánovací dokumentacích [čl. (75c) a čl. (75d)] je podmíněno: 

1) zpracovanými podklady pro vymezení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie (podklady připravuje MPO s MŽP, resp. VÚK) a

2) schválením příslušné legislativy (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie).

Dne 1.8.2025 nabyl účinnosti zákon č. 49/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie). Pracovní podklady dle bodu 1) zatím zpracovány nebyly. Až po splnění obou těchto podmínek bude možné vymezovat akcelerační oblasti v územně plánovacích dokumentacích. Z výše uvedených důvodů nemá v tuto chvíli změna č.9 PÚR na návrh změny č.3 územního plánu ve Specifické oblasti – oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z energie slunečního záření, ani ve Specifické oblasti – oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z větrné energie, žádný vliv.

Ostatní požadavky vyvolané Změnou č.9 PÚR ČR byly prověřeny a zohledněny.

Nové plochy pro umisťování obnovitelných zdrojů energie nejsou změnou č.3 navrhovány. 
S ohledem na to, že po prověření nejsou známé žádné nové požadavky na změny v území, které vyplývají z PÚR ČR je změna č.3 v souladu s PÚR ČR.
d. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Od doby vydání poslední změny č.2 nedošlo na nabytí účinnosti žádné aktualizace nebo změny ZÚR ÚK a ÚP Vědomice je tak se ZÚR ÚK v souladu.
S ohledem na výše uvedené jsou v následujícím vyhodnocení uvedeny pouze požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje ve vztahu k obsahu změny č.3. Priority, které nejsou uvedeny, nebyly výslovně zohledněny, neboť řešené území nemá předpoklady pro jejich uplatnění.

1.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke koncepci rozvoje území kraje a rozvoje a ochrany jeho hodnot, včetně koncepce sídelní struktury

1.1. Koncepce rozvoje území kraje
Základní priority

(1) 
Vytvářet nástroji územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje: požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň životního prostředí srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel kraje. 

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. Návrh je proveden s ohledem na polohu v NRBK.11, záplavovém území Labe a částečně i v aktivní zóně záplavového území v pouze nezbytně nutném rozsahu na podkladu poskytnutém oprávněným investorem.

Navrhované řešení je v souladu s touto prioritou.

(2)
Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze únosnosti území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat jeho poškození a nebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území. 

Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.

Životní prostředí

(3)
Dosáhnout zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení životního prostředí, a to jak ve volné krajině, tak uvnitř sídel; jako nutné podmínky pro dosažení všech ostatních cílů zajištění udržitelného rozvoje území (zejména transformace ekonomické struktury, stabilita osídlení, rehabilitace tradičního lázeňství, rozvoj cestovního ruchu a další).

Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.

(5)
Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště chráněných území (NP, CHKO, MZCHÚ), soustavy chráněných území NATURA 2000 (EVL a PO), obecně chráněných území (PPk, VKP, ÚSES) a území významná z hlediska migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy. 

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. Návrh je proveden s ohledem na polohu v NRBK.11 pouze nezbytně nutném rozsahu na podkladu poskytnutém oprávněným investorem.

I po realizaci navrženého záměru bude zachována min. požadovaná šíře NRBK.11 a tím bude i nadále zajištěna jeho funkčnost. 

Hospodářský rozvoj

(10)
Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jehož území se vyskytují z celostátního hlediska významné palivoenergetické a další surovinové zdroje, podřídit dosahovaní přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž v území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v území s jejich koncentrovaným výskytem. Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR ÚK a v navazujících územně plánovacích dokumentacích obcí a jejich částí není taxativním důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. Při těžbě musí být v maximálně možné míře respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce v důsledku těžby budou v dokumentacích Povolení hornické činnosti a Plán dobývání navržena rekultivační opatření dle příslušného orgánu ochrany přírody. 

Změnou č.3 není těžba nerostných surovin navrhována.

(11)
Podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu (typu brownfiled) s cílem dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídel a šetřit nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu.

Změnou č.3 není tato priorita dotčena.

(12)
Využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách a kriticky posuzovat a usměrňovat další rozvojové záměry ekonomických aktivit na volných plochách mimo již zastavená území.

Změnou č.3 není tato priorita dotčena.

(13)
V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení územního rozvoje kraje vyplývajících z vyhlášených dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území (CHLÚ).

Změnou č.3 není tato priorita dotčena.

(14)
Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území při zachování ekologických funkcí krajiny, minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských půd, podporovat ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům vody, větru, přípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbytečné fragmentaci zemědělských území, obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území, vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro energetické účely aj.

Změnou č.3 není tato priorita dotčena.

Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti
(15) Ve vymezených rozvojových oblastech využívat předpoklady pro progresivní vývoj území, zajišťovat územně plánovací přípravu pro odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s důrazem na rozšiřování sítě hromadné dopravy a integrovaných systémů veřejné dopravy) a občanskou vybavenost. Územní rozvoj hospodářských a sociálních funkcí provázat s ochranou krajinných, přírodních a kulturních hodnot. Využívat rozvojových vlastností těchto území ve prospěch okolních navazujících území. 

V souladu s touto prioritou je změnou č.3 navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. 
(16)
Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat předpokladu pro územní rozvoj těchto koridorů, založených zejména na jejich výhodné dopravní dostupnosti. Rozvojových vlastností těchto území využít pro šíření progresivního vývoje na území celého kraje. Současně koncentrací aktivit do těchto koridorů šetřit nezastavené území ve volné krajině.

Změnou č.3 není tato priorita dotčena.
Dopravní a technická infrastruktura
(19)
Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlepšení vnitřní provázanosti a funkčnosti soustavy osídlení Ústeckého kraje (zejména dostavbou dálnic D6 a D7, úseků silnice I/13, přestavbou silnice I/27, modernizací a optimalizací hlavních železničních tratí, vymezením koridoru Labské vodní cesty mezinárodního významu aj.).

Změnou č.3 není tato priorita dotčena.

(31)
Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady pro modernizaci stávajících systémů odvádění a čištění odpadních vod a pro dořešení této problematiky v menších sídlech (do 2000 EO) ve venkovském prostoru.

V souladu s touto prioritou je změnou č.3 navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. 

Sídelní soustava a rekreace

(38)
Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest s vhodným doplněním doprovodné zeleně na území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou síť těchto zařízení.

Změnou č.3 není tato priorita dotčena.

Sociální soudržnost obyvatel

(41)
Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují sociální soudržnost obyvatel kraje a prestiž kraje. 

Změnou č.3 není tato priorita dotčena.

(43)
Při stanovování územních rozvojových koncepcí dbát na dostatečnou míru spolupráce s obyvateli a dalšími uživateli území, touto cestou dosahovat vyšší míry vyváženosti řešení mezi hospodářským rozvojem, ochranou přírody a hledisky ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel.

Průběh pořízení změny č.3 územního plánu probíhá v souladu s požadavky zákona č.283/2021Sb., v platném znění. Veřejnost je do procesu pořízení změny č.3 územního plánu zapojena v souladu s tímto zákonem.

Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
(44)
Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.

Změnou č.3 jsou aktualizovány limity v území a jsou obsaženy v grafické a textové části změny č.3.

(45)
Územně plánovacími nástroji realizovat opatření pro minimalizaci rozsahu možných materiálních škod a ohrožení obyvatel z působení přírodních sil (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) v území a havarijních situací vyplývajících z provozu dopravní a technické infrastruktury a průmyslové výroby.

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. Návrh je proveden s ohledem na polohu v záplavovém území Labe a částečně i v aktivní zóně záplavového území v pouze nezbytně nutném rozsahu na podkladu poskytnutém oprávněným investorem. 

Konkrétní protipovodňová opatření nejsou změnou č.3 v souvislosti s návrhem plochy T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná řešena a budou předmětem navazujících řízení se zohledněním aktuálního stavu stávající ČOV a stavu v území.

(46)
Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umísťování protipovodňových opatření. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. Návrh je proveden s ohledem na polohu v záplavovém území Labe a částečně i v aktivní zóně záplavového území v pouze nezbytně nutném rozsahu na podkladu poskytnutém oprávněným investorem. 

Konkrétní protipovodňová opatření nejsou změnou č.3 v souvislosti s návrhem plochy T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná řešena a budou předmětem navazujících řízení se zohledněním aktuálního stavu stávající ČOV a stavu v území.
Pokrytí území kraje územními plány

(47)
Zajišťovat pokrytí území kraje platnou územně plánovací dokumentací obcí, zejména v rozvojových oblastech a osách a ve specifických oblastech, v souladu s územními limity a rozvojovými potřebami těchto území.

Obec má platný územní plán, ke kterému je pořizována tato změna č.3.
1.2. Koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot

1.2.1.
UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE

[13]
Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje se stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

(1)
Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na území Ústeckého kraje považovat za prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto hodnot (zejména se týká těžby hnědého uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky - včetně obnovitelných zdrojů, dále těžké průmyslové výroby, technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu).

Všechny stanovené limity (ÚAP ÚK, ÚAP ORP Roudnice nad Labem) jsou v územním plánu respektovány v souladu s vyjádřením dotčených orgánů.

(9)
Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou ochranou krajiny a přírody, v územích charakterizovaných jako dynamická a harmonická krajiny, dále v exponovaných koridorech podél významných vodních toků a v oblastech při významných vodních plochách.
Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.
(10)
Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit před zásahy, které by znamenaly snížení úrovně jejich ekologické stability, upřesňovat vymezení skladebných částí ÚSES v ÚPD obcí, postupně přistupovat ke zpracování projektů ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech, kde je provázanost systému narušena. 

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. Návrh je proveden s ohledem na polohu v NRBK.11, záplavovém území Labe a částečně i v aktivní zóně záplavového území v pouze nezbytně nutném rozsahu na podkladu poskytnutém oprávněným investorem.

(11) 
Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území - zachování jedinečnosti kulturní krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských půd; podporovat ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům vody, větru a příprava na realizaci ÚSES, zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny, zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území; vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro technické a energetické účely - nevymezovat však tento způsob využití území ve zvláště chráněných velkoplošných územích (NP, CHKO).

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. Návrh je proveden s ohledem na polohu v NRBK.11, záplavovém území Labe a částečně i v aktivní zóně záplavového území v pouze nezbytně nutném rozsahu na podkladu poskytnutém oprávněným investorem.
1.2.3.
UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE 

(26)
Mezi památkové hodnoty zahrnovat též doklady industriálního vývoje kraje, vyhledávat a chránit vhodné objekty a areály tohoto typu hodnot, sledovat možnosti jejich využití v nových podmínkách.

Změnou č.3 nebude tento bod dotčen.
(31)
Sledovat možnost obnovy historických fenoménů – obnovení průhledů, dominant, odstranění negativních civilizačních prvků poškozujících krajinný ráz, majících nevhodné vazby vůči krajinným nebo památkovým hodnotám.

Změnou č.3 nebude tento bod dotčen.

2.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v Politice územního rozvoje a vymezení nadmístních rozvojových oblastí a nadmístních rozvojových os
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti republikového významu vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR ÚK.

Řešené území je součástí rozvojové osy republikového významu OS2 Praha - Ústí nad Labem - hranice ČR/Německo (- Dresden) vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR ÚK.

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK zpřesňují úkoly pro územní plánování stanovené v PÚR, takto: 

(1)
Podporovat pokrytí území rozvojové osy územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány. 

Obec má platný územní plán, ke kterému je pořizována změna č.3 a je tak s tímto úkolem v souladu.

(9)
Chránit a kultivovat typické a výjimečné přírodní, kulturní hodnoty na území rozvojové osy, které vytvářejí charakteristické znaky území. 

Změnou č.3 nebude tato priorita dotčena.

Řešené území leží v rozvojové oblasti nadmístního významu NOB1 – Litoměřicko, Lovosicko, Roudnicko vymezené v ZÚR ÚK.

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje rozvojové oblasti nadmístního významu ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

(1)
Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány. 

Obec má platný územní plán, ke kterému je pořizována změna č.3 a je tak s tímto úkolem v souladu.

(5)
Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty, které vytvářejí charakteristické znaky rozvojové oblasti: rámec území tvořený Českým středohořím, koridor Labe a Ohře, NKP Říp a Terezín-Malá pevnost, MPR Litoměřice a Terezín, MPZ Roudnice nad Labem, kulturní zemědělská krajina. 

Změna č.3 respektuje přírodní a kulturní hodnoty řešeného území.

(6)
Vzhledem ke stávajícím územním limitům, k potenciálním územním střetům, hrozbě devastačních účinků těžby pro území, nepřipouštět v rozvojové oblasti zahájení nové otvírky těžby surovin s důsledky nadmístního významu, snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v území s jejich koncentrovaným výskytem. 

Otvírka nového ložiska nerostných surovin je vždy podmíněna komplexním posouzením místní situace, v prostorech s koncentrovanou těžební aktivitou je významným podmiňujícím hlediskem ukončení a zahlazení důsledků těžby v jiné těžební lokalitě. 

Stávající těžená výhradní a nevýhradní ložiska považovat za územně stabilizovaná. U využívaných ložisek nerostů je nezbytné provádět těžbu a dotěžení hospodárným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy. 

Změna č.3 těžbu nerostných surovin nenavrhuje.

(7)
Podporovat rozvojový program letiště s mezinárodním statutem v Roudnici nad Labem. 

Změna č.3 respektuje OP letiště.

Řešené území leží mimo rozvojové osy nadmístního významu vymezené v ZÚR ÚK.

3.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v Politice územního rozvoje a vymezení specifických oblastí nadmístního významu
Řešené území leží mimo specifické oblasti vymezené v PÚR ČR a upřesněné v ZÚR ÚK. 

Řešené území leží mimo specifické oblasti nadmístního významu vymezené v ZÚR ÚK.
4.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v Politice územního rozvoje a přebíraná věcná řešení územního rozvojového plánu, zejména zastavitelné plochy, transformační plochy a koridory a akcelerační oblasti a, je-li to účelné, jejich zpřesnění
Řešené území leží mimo plochy a koridory vymezené v Politice územního rozvoje a přebíraná věcná řešení územního rozvojového plánu.

5.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu k vymezení zastavitelných ploch, transformačních ploch a koridorů nadmístního významu, včetně stanovení jejich účelu a požadavků na jejich využití 

5.1. Plochy a koridory dopravní infrastruktury 

5.1.1. SILNIČNÍ DOPRAVA

(150)
ZÚR ÚK vymezují koridor silnice nadmístního významu II/240 Roudnice nad Labem, západní obchvat s mostem přes Labe. Koridor je sledován jako VPS – DS32. Šířka koridoru je stanovena 100 – 360 m.

Koridor je v územním plánu vymezen v souladu se ZÚR ÚK a není změnou č.3 dotčen.
6.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu k vymezení ploch a koridorů regionálního systému ekologické stability a je-li to účelné, zpřesnění vymezení ploch a koridorů nadregionálního územního systému ekologické stability 

6.2. Regionální biocentra 

RBC136
Bažantnice u Roudnice, Dobříňský háj - funkční 


Regionální biocentrum není změnou č.3 dotčeno.

6.3. Nadregionální biokoridory 

NRBK11
Stříbrný roh – Polabský luh - funkční

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. Návrh je proveden s ohledem na polohu v NRBK.11 pouze nezbytně nutném rozsahu na podkladu poskytnutém oprávněným investorem.

I po realizaci navrženého záměru bude zachována min. požadovaná šíře NRBK.11 a tím bude i nadále zajištěna jeho funkčnost. 

7.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu k vymezení ploch pro těžbu nerostů 

ZÚR ÚK v řešeném území nevymezuje plochy pro těžbu nerostů.
8.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke stanovení cílových kvalit krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení

Řešené území je na základě ZÚR ÚK začleněno do krajinného celku č. 13 – Severočeské nížiny a pánve.

Dílčí kroky naplňování cílových kvalit krajiny: 

a)
respektovat zemědělství jako určující krajinný znak krajinného celku, lokálně s typickým tradičním zaměřením (chmelařství, vinařství, ovocnářství, zelinářství), 

b)
napravovat narušení krajinných hodnot způsobené velkoplošným zemědělským hospodařením, prioritně realizovat nápravná opatření směřující k obnově ekologické rovnováhy (ÚSES), 

d)
stabilizovat venkovské osídlení významné pro naplňování cílových charakteristik krajiny,

e)
uvážlivě rozvíjet výrobní funkce tak, aby nedocházelo k negativním změnám přírodního a krajinného prostředí,

f)
individuálně posuzovat navrhované změny využití území a zamezovat takovým změnám, které by krajinný ráz mohly poškozovat.

Změnou č.3 nebudou výše uvedené body dotčeny.

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce.
9.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu k vymezení veřejně prospěšných staveb v rámci zpřesněných plocha a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a přebírané vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch a pro asanace z územního rozvojového plánu a, je-li to účelné, jejich zpřesnění

ZÚR ÚK v řešeném území nevymezují a nepřebírají žádné VPS, VPO ani plochy pro asanace z PÚR ani ÚRP.
10.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu k vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování ochrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanace
10.1. Veřejně prospěšné stavby 

V řešeném území vymezují ZÚR ÚK VPS DS32 - Roudnice nad Labem, západní obchvat s mostem přes Labe.

Tato VPS je v územním plánu obsažena v souladu se ZÚR ÚK a změnou č.3 není dotčena.
11.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím ke stanovené sídelní struktuře
Nejsou známé žádné nové skutečnosti nadmístního významu, které by bylo koordinovat v rámci změny č.3. 

12.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke kompenzačním opatřením podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
ZÚR ÚK nestanovují kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

13.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu k vymezení ploch a koridorů územních rezerv
ZÚR ÚK nevymezují v řešeném území žádné plochy a koridory územních rezerv.

14.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke stanovení pořadí prováděných změn v území

ZÚR ÚK stanovují v řešeném území žádné plochy a koridory se stanovením pořadí prováděných změn v území.

15.
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu k vymezení akceleračních oblastí nadmístního významu, včetně určení druhu primární energie zdrojů, pro než se oblast vymezuje

ZÚR ÚK nevymezují akcelerační oblasti nadmístního významu.
Změna č.3 řádně a dostatečným způsobem prokázala soulad s nadřazenou dokumentací, zajistila ochranu všech jevů a limitů v území vyplývajících z této dokumentace a prokázala koordinaci s nadřazenou dokumentací tím, že jednotlivé jevy a limity nejsou návrhem změny č.3 dotčeny.
e. Vyhodnocení souladu se zadáním, zprávou o uplatňování nebo zadáním změny

Návrh změny č.3 územního plánu je zpracován na základě schváleného zadání změny.

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná na podkladu poskytnutém oprávněným investorem.

Do návrhu změny využití nebyly zařazeny části pozemků p.č. 362 a 41/1. Tyto pozemky jsou v územním plánu zařazeny mezi plochy PU - veřejná prostranství všeobecná. Dle poskytnutého podkladu byly části těchto pozemků navrženy pouze k úpravě dopravního napojení areálu ČOV a jeho rozšíření, což zařazení pozemků do ploch PU a stanovené podmínky umožňují. Není proto důvodné měnit využití částí předmětných pozemků na plochy TU - technická infrastruktura všeobecná.
Zároveň došlo k prověření nezbytnosti vymezení VPS v souvislosti se záměrem rozšíření ČOV. Vzhledem k tomu, že pozemky dotčené návrhem ploch T.20, T.21 a T.22 jsou ve vlastnictví obce Vědomice, případně města Roudnice nad Labem, není nutné řešit návrh ploch VPS omezující vlastnická práva k těmto plochám.
Změnou č.3 byla aktualizována hranice zastavěného území.

Návrh změny č.3 respektuje požadavky vyplývající z ÚRP, PÚR ČR a ZÚR ÚK, včetně podrobného vyhodnocení souladu s těmito dokumentacemi. 

V návrhu změny č.3 byly zohledněny a aktualizovány limity využití území vycházející z ÚAP OPR Roudnice nad Labem.
Změna č.3 byla řešena v jedné variantě.

Členění a obsah textové a grafické části změny č.3 je zpracováno v souladu se zákonem č.283/2021 Sb. v platném znění, schváleným zadáním, metodikami MMR ČR a jednotným standardem. 

Změna č.3 byla v rozpracovanosti konzultována s pořizovatelem a určeným zastupitelem. 
Zadání změny č.3 územního plánu bylo splněno. 
f. Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
Na základě stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podle § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ze dne 17.2.2026, č.j. KUUK/033312/2026/ZPZ/Pfe není nutno změnu č.3 územního Vědomice posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.

Z výše uvedeného vyplývá, že dokumentace "Vyhodnocení vlivů změny č.3 územního plánu Vědomice na udržitelný rozvoj území" nebyla zpracována.

g. Sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Zpracování vyhodnocení vlivu změny č.3 územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

h. Stanovisko příslušného orgánu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, a další části prohlášení podle § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Zpracování vyhodnocení vlivu změny č.3 územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

i. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně zdůvodnění vybrané varianty a vyloučení záměrů podle § 122 odst. 3

Změnou č.3 je navrženo rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná. 

Změna č.3 je pořizována nad dokumentací úplného znění územního plánu Vedomice po změně č.2.
i. Zdůvodnění úprav dokumentace územního plánu provedených ve změně č.2 vyplývající z ÚAP

Na základě porovnání aktuálních ÚAP ORP Roudnice nad Labem s obsahem územního plánu, se konstatuje, že limity obsažené v ÚP Vědomice se od doby zpracování změny č.3 nemění. V grafické části dokumentace jsou tedy zakresleny limity a údaje v území pouze v nezbytném rozsahu výřezu vztahujícímu se k řešenému území související s návrhem transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 a s aktualizací zastavěného území.
· silnice II.  a III. třídy včetně ochranného pásma 

· cyklotrasa
· turisticky značené trasy

· ochranné pásmo letiště

· vodovodní řad

· vodní zdroj včetně ochranného pásma

· stoka splaškové kanalizace

· čerpací stanice odpadních vod

· čistírna odpadních vod včetně ochranného pásma

· nadzemní vedení elektrické energie 22kV, včetně ochranného pásma

· podzemní vedení elektrické energie 22kV, včetně ochranného pásma

· elektrárna

· trafostanice včetně ochranného pásma

· plynovod STL

· telekomunikační kabel

· radioreléová trasa

· anodové uzemnění

· základnová stanice
· vodní toky

· záplavové území Q100
· aktivní zóna záplavového území

· území zvláštní povodně 
· závlahový vodovod

· vzdálenost 30m od okraje lesa
· památný strom

· výhradní bilancované ložisko nerostných surovin

· chráněné ložiskové území

· nemovité kulturní památky

· územní s archeologickými nálezy

· území ekologických rizik

· Celené správní území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

· Celé správní území leží ve zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod.

· Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.
i. Zdůvodnění vymezení hranice zastavěného území

Změnou č.3 byla aktualizována hranice zastavěného území k 14.10.2026 v rozsahu celého správního území obce. Aktualizace byla provedena na podkladu aktuální katastrální mapy a v souladu s požadavky stavebního zákona č.283/2021Sb. v platném znění. Aktualizovaná hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace. 
Změnou č.3 bylo prověřeno že došlo k využití u částí ploch Z.2 a T.16, vždy v rozsahu jednoho RD a dále u části pozemku p.č. 220/4 v rozsahu dle stavu v území. Tyto plochy jsou zakresleny v grafické části změny zakresleny jako stav v území dle aktuálního využití.
Jelikož se jedná o úpravu v grafické části dokumentace, zpřesňující stávající využití na podkladu aktuální katastrální mapy, nejsou tyto úpravy fakticky popisovány ve výrokové části změny č.3 územního plánu. Tyto úpravy jsou součástí hlavního výkresu a koordinačního výkresu změny č.3 a textové části odůvodnění změny č.3 územního plánu. 

i. Zdůvodnění návrhu transformačních ploch

V souladu se schváleným zadáním se změnou č.3 navrhuje rozšíření stávající ČOV Vědomice prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná, čímž dojde k posílení civilizačních hodnot řešeného území. Jedná se o záměr, který s ohledem na to, že rozšiřuje stávající funkční areál nadmístní ČOV nelze navrhnout v jiné části obce. 
Stávající ČOV řeší likvidaci odpadních vod pro město Roudnice nad Labem a obce Vědomice, Dušníky, Kleneč a Krabčice. Navržené plochy umožní intenzifikaci stávajícího zařízení na předpokládanou kapacitu 25 986 EO.

Návrh je proveden s ohledem na polohu v NRBK.11, záplavovém území Labe a částečně i v aktivní zóně záplavového území v pouze nezbytně nutném rozsahu na podkladu poskytnutém oprávněným investorem.

Konkrétní protipovodňová opatření nejsou změnou č.3 v souvislosti s návrhem plochy T.20, T.21 a T.22 s využitím TU - technická infrastruktura všeobecná řešena a budou předmětem navazujících řízení se zohledněním aktuálního stavu stávající ČOV a stavu v území.

I po realizaci navrženého záměru bude zachována min. požadovaná šíře NRBK.11 a tím bude i nadále zajištěna jeho funkčnost. 

Návrhem plochy nedojde k záboru ploch ZPF. Dotčené pozemky leží uvnitř zastavěného území a jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.
S ohledem na zásah části ploch do aktivní zóny záplavového území bylo upraveno přípustné využití v této části území pouze v rozsahu nezbytné dopravní a technické infrastruktury.

j. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou obsaženy v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Změna č.3 nestanovuje žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR ÚK.
k. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
Změna č.3 žádné nové zastavitelné plochy nenavrhuje. Navrženo je pouze rozšíření stávající ČOV prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22. Z tohoto důvodu není zpracováno vyhodnocení účelného využití zastavěného území.

l. Výčet prvků regulačního plánu, případně s odchylně stanovenými požadavky na výstavbu s odůvodněním jejich vymezení
Prvky regulačního plánu vymezené v ÚP Vědomice se změnou č.3 nemění a navržené plochy T.20, T.21 a T.22 do tohoto území nespadají.
m. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
m. Zemědělský půdní fond

Změna č.3 navrhuje transformační plochy T.20, T.21 a T.22 na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.

Návrhem změny č.3 tak nedojde k záboru ploch ZPF. 
m. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Změnou č.3 nedojde k záboru ploch PUPFL.

n. Vyhodnocení připomínek, včetně jeho odůvodnění
Bude doplněno v průběhu pořízení změny č.3.
o. Posouzení souladu územního plánu s jednotným standardem

Před společným jednáním a veřejným projednáním provedl pořizovatel ve spolupráci s projektantem úplnou kontrolu souladu datové části změny č.3 s jednotným standardem. Kontrola byla provedena validačním nástrojem na Národním geoportálu územního plánování s výsledkem „Bez chyb, s varováním“. 

p. Text s vyznačením změn

POZNÁMKA:
V následujícím textu jsou vyznačeny změny v textové části územního plánu, které se změnou č.3 upravují. Červeně zvýrazněný text se změnou č.3 doplňuje, modře zvýrazněný a přeškrtnutý text se změnou č.3 ruší. 
q. Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno na základě aktuálních mapových podkladů k 14.10.2026 a je přehledně vyznačeno ve výkrese základního členění území, resp. hlavním výkrese územního plánu (dále ÚP) Vědomice.

Hranice vymezuje hlavní zastavěné území sídla Vědomice s částí Zavadilka, samostatnou lokalitu sportovního areálu Pod Lipou za silnicí II/240 a dále produkční areál uvnitř lesního masivu na severním okraji řešeného území a další samostatně dislokované lokality – jednotlivé chaty v lokalitě Ostende a izolované zahrádky.
r. Základní koncepce rozvoje území obce
Koncepce rozvoje obce Vědomice vychází jednak z podmínky respektování definovaných a chráněných hodnot území, která je zajišťována zejména jinými právními předpisy či správními opatřeními, jednak z požadavku vymezení nových rozvojových ploch jako nástroje stabilizace obyvatelstva v historicky osídlené zemědělské krajině s cílem vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území. Navržený rozsah zastavitelných ploch je vymezen zejména s ohledem na dynamiku rozvoje blízkých středisek osídlení s významnou ekonomickou základnou (Roudnice nad Labem, Štětí, resp. Litoměřice) a dále s ohledem na výhodnou polohu obce v blízkosti dálnice D8 a sportovně rekreačního areálu ve vysoce kvalitním přírodním prostředí.

V souladu se ZÚR ÚK je navržen koridor přeložky silnice II/240 (CNZ.DS32) do polohy západního obchvatu Vědomic maximálně odsunutého od zastavěného území na okraj katastrálního území.

Stávající plochy individuální rekreace (zejména chaty v lokalitě Ostende) zůstanou ve stávajícím rozsahu zachovány striktně však bez dalšího rozšiřování či dokonce nové výstavby dislokované mimo vymezené zastavěné území. 
V území řešeném ÚP Vědomice se vyskytují přírodní hodnoty vázané především na vodní tok řeky Labe, šířeji pak na významnou krajinnou i historickou dominantu celého regionu - horu Říp (mimo vlastní řešené území), nejsou zde však registrována žádná zvláště chráněná území přírody.

Jediná nemovitá kulturní památka – areál poplužního dvora s barokním statkem, rejstříkové číslo 43355/5-2423, je územním plánem plně respektována, do jeho pohledového okolí a zájmového území není navrhována žádná nová aktivita. Stejně tak je respektována v ÚAP definovaná hodnota krajinného rázu (řeka Labe a okolí, lesy mezi Vědomicemi, Kyškovicemi, Chodouny a Vrbicí), podpořená výše uvedeným návrhem zmenšení CHLÚ Vědomice a doplněním lesa na severním okraji řešeného území v návaznosti na přeložku silnice II/240. Řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy. Definované prvky kulturního dědictví, odrážející historické souvislosti vývoje řešeného území, jsou v návrhu ÚP plně respektovány.
Vymezení chráněného ložiskového území Vědomice na výhradním ložisku štěrkopísku 300220000 Kyškovice – Vědomice je s ohledem na definované hodnoty území (viz ÚAP ORP Roudnice nad Labem) navrženo omezit o okraje lesního porostu, kde je vymezen územní systém ekologické stability – LBC a LBK. Výhledově tak nedojde ke střetu zastavěného či zastavitelného území se zájmy těžby.

s. Urbanistická koncepce 

Hlavní zásadou celkové urbanistické koncepce nového ÚP Vědomice je kontinuita vývoje území a urbanistické struktury a obnova dochovaných hodnot při nabídce možnosti jejího rozvoje. Návrh tak sestává nejen z vymezení ploch pro novou výstavbu, ale také z návrhu regenerace stávajících fondů i ostatních tradičních prvků a hodnot řešeného území. Návrh rozvojových ploch je tedy navrhován jako dlouhodobá prostorová limita zastavitelného obvodu sídla, prioritně však musí být vyvinut tlak na využití a záchranu (regenerace či přestavba) stávajících ploch a stavebních fondů před extenzivním přelitím výstavby na volné plochy. Cílem je zejména ochrana krajiny a ZPF a zamezení vzniku nevyužívaných či nevhodně užívaných lokalit uvnitř sídla, kde je možná obnova, resp. ještě lépe orientace na drobnou podnikatelskou činnost v oblasti výrobních a nevýrobních služeb apod.

Nové plochy zejména pro bydlení a rekreaci jsou navrženy při zohlednění všech vymezených limitů a omezení jednak jako transformační plochy, tj. transformace či regenerace stávajících ploch, zástavba proluk, resp. zástavba ploch zahrad a záhumenků uvnitř zastavěného území (označeny indexem T), zároveň návrh ÚP Vědomice vymezuje nové zastavitelné plochy (označena indexem Z) v kontaktu se stávající zástavbou a to pro převažující funkci bydlení a smíšenou zástavbu. Pro rozvojové plochy v centru obce jsou stanoveny podmínky pro území s prvky regulačního plánu U.2. 
V ÚP Vědomice je dále vymezena plocha územní rezervy (R.1) s využitím VD - výroba drobná a služby v návaznosti na stávající zemědělský areál. 

Návrh plošného i prostorového uspořádání je patrný z Hlavního výkresu (grafická část, výkres č.2), jednotlivé zastavitelné plochy a transformační plochy jsou označeny indexy uvedenými také ve Výkrese základního členění území č.1 s následující specifikací a předpokládanou kapacitou:

PLOCHY ZMĚN:
Číslo
funkce
lokalita


kapacita

etapa

Z.2 
BI 
V lese 



1 RD 


1

Z.3 
BI 
V lese 



2 RD 


1

Z.4 
BI 
Zahradní, Květinová 

8 RD 


1

Z.5
BI 
Na Průhonu 


5 RD 


1

Z.6
BI 
Chovatelů 


4 RD 


1

Z.7
BI 
Regulační plán 

91 RD 


1


SV 





10 SM-V


VD 





VD

Z.8 
BI 
K Ostende 


- 


1

Z.9 
DS 
Sportareál sever 

parking, ČSPHM
1

Z.10 
OV 
Na Průhonu 


obč. vybavenost 
1

Z.1-5 
BI 
U hrušky 


1RD 


1

TRANSFORMAČNÍ PLOCHY:
Číslo
funkce
lokalita


kapacita

etapa

T.1 
BI 
Na Zavadilce sever 

2 RD 


1

T.2 
BI 
Na Zavadilce 


1 RD 


1

T.3 
BI 
Na Zavadilce - Nová 

8 RD 


1

T.4
BI 
Zahradní - U nového lesa 
10 RD 


1

T.5 
BI 
Ovocná 


2 RD 


1

T.6 
BI 

Na Zavadilce - Ovocná 
1 RD 


1

T.7 
BI 
Zahradní sever 

2 RD


1

T.8
 BI 
Ovocná 


1 RD 


1

T.9 
BI 
Ovocná 


1 RD 


1

T.11 
BI 
Zahradní - Bezejmenná 
1 RD 


1

T.12
BI 
Zahradní 


0 RD (do Z.4) 

1

T.13 
BI 
Chovatelů - Pod Lesem 
6 RD 


1

T.14
BI 
Chovatelů 


2 RD 


1

T.15 
OV 
Na Průhonu 


OV (k Z.10) 

1

T.16 
BI 
Chovatelů – jih 


3 RD 


1

T.18 
SV, BI 
Na Průhonu – Ke statku 
14 RD 


1
T.19 
VD 
Ke statku 


VD 


1
T.20
TU

V babkách


intenzifikace ČOV
-
T.21
TU

V babkách


intenzifikace ČOV
-
T.22
TU

V babkách


intenzifikace ČOV
-
Kromě návrhu nového využití ploch je v územním plánu jako komplexní územně plánovací dokumentaci zakotveno doplnění komunikační sítě včetně veřejných prostranství a zařízení technické infrastruktury jako podmínky pro rozvoj řešeného území.

V návaznosti na vysoké kvality krajinné zeleně se návrh systému sídelní zeleně soustřeďuje na ochranu zastavěného území před nepříznivými vlivy převládajících větrů a zároveň eliminaci vlivů navržené přeložky II/240, tj. návrh pásu izolační zeleně na západním okraji sídla a doplnění lesních pozemků taktéž s izolační funkcí na severovýchodním okraji zastavitelných ploch. Systém sídelní veřejné zeleně parkově rekreačního charakteru, vázaný zejména na plochy podél Labe, je doplněn plochami ZS - zeleň sídelní ostatní v ploše Z.7.

Územní plán navrhuje následující plochy s rozdílným způsobem využití uplatňované v zastavěném území a zastavitelných plochách:

	BI - bydlení individuální

	BV - bydlení venkovské

	SV - smíšené obytné venkovské

	OV - občanské vybavení veřejné

	OK - občanské vybavení komerční

	OS - občanské vybavení sport

	RZ - rekreace v zahrádkářských osadách

	RI - rekreace individuální

	VD - výroba drobná a služby

	TU - technická infrastruktura všeobecná

	VL - výroba lehká

	PU - veřejná prostranství všeobecná

	DS - doprava silniční

	WT - vodní a vodních toků

	ZS - zeleň sídelní ostatní

	ZO - zeleň ochranná a izolační

	AT.2 - trvalé kultury - zahrady, sady


t. Koncepce veřejné infrastruktury 
V ÚP Vědomice je navrženo rozšíření ploch OV - občanské vybavení veřejné v návaznosti na stávající areál Obecního úřadu, další zařízení mohou být umístěna i plochách SV - smíšené obytné venkovské jako součást obytných objektů – vestavěná vybavenost. V lokalitě „Pod Lipou“ je zbudován nový areál vodních sportů (OS - občanské vybavení sport) jehož výstavba je vyvolána lokalizací malé vodní elektrárny v místě stávajícího kanálu pod mostem na Labi.

V hlavním výkrese jsou vymezeny plochy PU - veřejná prostranství všeobecná sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví pozemků a to jak stávající, tak i nově navržené - jedná se o prostranství k umístění komunikací, zeleně a rekreačních ploch v nové zástavbě.

Doprava

Vedení silniční sítě je v území dlouhodobě stabilizováno, na silnici II/240 z Roudnice nad Labem na Polepy jsou v jediné křižovatce připojeny silnice III/24053 do Kyškovic a III/24052, která je ukončena ve Vědomicích. V souladu s nadřazenou ÚPD je navržen koridor přeložky silnice II/240 (CNZ.DS32) do polohy západního obchvatu Vědomic maximálně odsunutého od zastavěného území na okraj k. ú. Vědomice, navazující na umístění nového mostu přes Labe (ÚP Roudnice nad Labem). Tato stavba, stavby s ní související a stavby tuto dopravní stavbu podmiňující mají přednost před jiným využitím pozemků v koridoru. Stavby související a stavby podmiňující mohou zasahovat (být umístěny) i do ploch mimo vymezený koridor. V koridoru nesmí být měněno současné využití území způsobem, který by podstatně zhoršil přípravu a realizaci dopravní stavby, pro kterou byl koridor navržený, a přípravu staveb souvisejících a dopravní stavbu podmiňujících. Jiné využití než pro dopravní stavbu, stavby související a podmiňující, včetně umisťování a změny jiných nových staveb je v koridoru možné až po pravomocném umístění a stavebním povolení staveb, pro kterou byl koridory vymezen. Koridor je zároveň vymezen jako veřejně prospěšná stavba VD.DS32).
V rámci ploch veřejných prostranství jsou navrženy přístupové komunikace, které zpřístupňují navrhované rozvojové lokality. Podle potřeby a možností budou provedeny úpravy (modernizace) současných přístupových komunikací ke stávající i nově uvažované zástavbě - dílčí rozšíření v rámci stávajících profilů a zkvalitnění povrchů, to platí i pro přístup do plochy T.16, Z.6 ze silnice II/240.

Plocha  Z.1-5 bude dopravně napojena z přilehlých místních komunikací. 
Odstavná stání u nové zástavby musí být řešena v rámci vlastních ploch nebo vlastních objektů, stejně tak i parkovací nároky případných provozoven. V klínu mezi současnou silnicí II/240 a přístupovou komunikací ke sportovnímu areálu je navrhována parkovací plocha zejména pro rozsáhlý sportovní areál, doplněná čerpací stanicí pohonných hmot.

Řešeným územím vede nadmístní cyklostezku č.2 „Labská stezka“, na kterou jsou napojeny navazující cyklotrasy, vedené po stávajících místních a účelových komunikacích.

Labská vodní cesta je v území stabilizována, ostatní druhy dopravy nejsou v území zastoupeny.
Vodní režim v území

V řešeném území je vymezeno záplavové území řeky Labe s jeho aktivní zónou, zasahuje do něj i hranice zvláštní povodně VD Orlík bez dopadu na urbanistickou koncepci ÚP Vědomice. Na realizované protipovodňové opatření – zemní val k lokalitě Ostende navazuje protipovodňová ochrana předmostí silnice II/240.
Zásobování pitnou vodou

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu a územním plánem nejsou navrhovány žádné koncepční změny, návrhy na úpravu vodovodní sítě vycházejí z potřeby zásobování rozvojových ploch pitnou vodou. Největší úpravy, resp. nové vodovodní řady napojené na stávající vodovodní síť, byly navrženy v rámci plochy Z.7, kde byla dále navržena přeložka vodovodního přivaděče DN 350a největší navrhovaný okruh, vedoucí podél východního a jižního okraje rozvojových ploch. Další navrhované záměry a přestavbové plochy jsou napojitelné ze stávající vodovodní sítě.

Kanalizace

Návrh respektuje stávající splaškovou kanalizační síť vč. čerpacích stanic, která není koncepčně měněna stejně tak jako čištění odpadních vod na centrální čistírně odpadních vod na břehu Labe s navrženou intenzifikací prostřednictvím ploch T.20, T.21 a T.22. Největší úpravy na stávající kanalizační síti byly navrženy v ploše Z.7 – jedná se o nové stoky, napojené na stávající jednotnou kanalizační síť a dále dílčí přeložka stávající hlavní stoky. Hlavní kanalizační sběrač je však respektován a byl nad ním navržen zelený pás.  
Navrhované plochy ploch změn a přestavby se nacházejí v dosahu stávající stokové sítě a budou napojeny prostřednictvím krátkých přívodů.
Zásobování plynem

Stávající koncepce plynofikace řešeného území není územním plánem měněna.

V grafické příloze je zakreslen pouze navrhovaný plynovod vedoucí podél východního okraje rozvojových ploch. Plochy změn a přestavby nově vymezené územním plánem s nárokem na plynofikaci zemním plynem budou zásobovány ze stávající středotlaké plynovodní sítě. Krátké přívodní větve ze stávající plynovodní sítě jsou navrženy pro zásobování ploch T.4, T.7.

Zásobování elektrickou energií

Tranzitní trasa VN 22 kV, procházející podél jižního okraje zástavby místní části Zavadilka, koliduje s plochami navrhované zástavby (Z.7). Územní plán navrhuje přeložení stávající nadzemní trasy a nahrazení její části kabelovým vedením, v rámci kabelizace jsou navrženy 2 nové trafostanice TSN 1 a TSN 2, které budou sloužit k zásobování ploch elektrickou energií.

Jiné zásahy do sítě rozvodů elektrické energie na úrovni VN 22 kV nejsou v územním plánu navrhovány. Vymezené rozvojové plochy budou zásobovány elektrickou energií ze stávajících trafostanic (nutné bude zřejmě zvýšení výkonu transformátorů v některých stávajících TS). Rozšíření sítě NN do nově navrhovaných ploch není územním plánem řešeno.

V objektu jezu na pravém břehu řeky Labe je malá vodní elektrárna, elektrický výkon z elektrárny je vyveden podél komunikace II/240 a zaústěn do stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV vedoucího k trafostanici sportovního areálu.

Telekomunikace a radiokomunikace

Nepočítá se s koncepčními změnami stávajících tele- ani radiokomunikačních sítí.

Plocha Z.1/5 bude napojena na dostupné inženýrské sítě uložené v přilehlých místních komunikacích.

u. Koncepce uspořádání krajiny 
Koncepce uspořádání historicky zemědělské krajiny vychází zejména z potřeby respektování jejích vysokých hodnot včetně prvků nadregionálního a regionálního ÚSES. Celkové uspořádání krajiny řešeného území s dominantní osou Labe je v zásadě stabilizované, návrh lokalizace rozvojových ploch pak vychází ze snahy o zachování a ochranu krajinného rázu. Tomu odpovídá i vymezení ploch s rozdílným způsobem využití nezastavěného území s minimálními návrhy na jejich změny (viz Hlavní výkres č.2), které jsou navrženy jako ochranná zeleň zastavěného území a navrženého dopravního koridoru CNZ.DS32.
Základem ÚSES v řešeném území je zpřesněný vymezený nadregionální biokoridor NRBK.11 Stříbrný roh – Polabský luh s vodní i nivní částí a vymezená část regionálního biocentra RBC.136 Bažantnice u Roudnice, Dobříňský háj, které pokračuje směrem severním do k.ú. Kyškovice. Z RBC je směrem severním veden propojovací lokální biokoridor LBK.g, který je v celém řešeném území funkční, vymezený na lesních pozemcích. V lese na tomto LBK je umístěno lokální biocentrum LBC.5,. Z LBC se pak LBK rozvětvuje – LBK.g vede směrem severním a v souladu s ÚP Kyškovice pokračuje na jeho katastrální území, LBK j pokračuje po okraji lesa směrem severozápadním do k.ú. Černěves. Lokální biocentrum a lokální biokoridory, vymezené v hlavním výkrese, jsou zároveň definované jako veřejně prospěšná opatření v kapitole g. a ve výkrese č.3.

Návrhem ÚP Vědomice není narušena prostupnost krajiny, jsou zachovány všechny místní i účelové komunikace v krajině, navazující na dopravní systém zastavěného území. Tyto komunikace jsou pak využity i pro síť cyklotras, kde místní trasy jsou navázány na nadmístní cyklostezku č.2 „Labská stezka“. 

S ohledem na lokalizaci zastavěného území v ploché nivě, ze severu ohraničené lesním masivem, nejsou navrhována protierozní opatření proti nátoku přívalových vod. Proti větrné erozi a jejím negativním vlivům na zastavěné území je navržen z návětrné západní strany izolační pás zeleně (K.1) v šířce cca 50-70 metrů, který přímo navazuje na stávající a navrhovanou zástavbu s cílem tuto ochránit také proti případným negativním vlivům z provozu na navržené přeložce silnice II/240.

V řešeném území byla po ničivé povodni v roce 2002 již realizována protipovodňová opatření, která byla doplněna další částí těchto opatření zejména z hlediska ochrany předmostí – tělesa silnice II/240. Navrhovaná přeložka silnice II/240 překonává vymezené záplavové území na mostním tělese a nezhorší tedy odtokové poměry v území, naopak zemní val této přeložky od mostu dále na sever může působit jako ochrana proti případnému zpětnému rozlivu. Rozhodujícím aspektem protipovodňové ochrany je pak skutečnost, že do vymezeného záplavového území nejsou navrženy žádné rozvojové plochy s výjimkou návrhu rozšíření stávajícího areálu ČOV prostřednictvím transformačních ploch T.20, T.21 a T.22 . Všechny lužní a travní porosty jako doprovod řeky Labe jsou zachovány a stanovením regulativů pro jednotlivé funkční druky zeleně je ochráněna jejich prioritní funkce při odvádění a absorpci vody.

Rekreace je významnou funkční součástí obce Vědomice, kde vedle vysoce kvalitního přírodního prostředí vhodného ke každodenní rekreaci jsou lokalizována zařízení nadmístního významu – sportovní areál Pod Lipou a plavecký areál. Také nově zřízené hřiště nad statkem má z hlediska užívání nadmístní charakter (školské zařízení), nicméně je zakomponováno do budoucího rozhodujícího rozvojového celku Vědomic. V poslední době byla rekreační funkce posílena o nový areál vodních sportů pod mostem do Roudnice nad Labem v návaznosti na nově dokončený plavecký areál s řadou doplňkových služeb. Všechny tyto rekreační aktivity budou propojeny cyklostezkou „Labská stezky č.2“. 
Vymezení chráněného ložiskového území na výhradním ložisku štěrkopísku 300220000 Kyškovice – Vědomice je s ohledem na definované hodnoty území (navrženo omezit o okraje lesního porostu, kde jsou vymezeny lokální biokoridory (LBK) s vloženým lokálním biocentrem (LBC). Výhledově tak nedojde ke střetu zastavěného či zastavitelného území se zájmy těžby.

Územní plán navrhuje plochy změn v krajině K.2 a K.3 s využitím ZO - zeleň ochranná a izolační.
Územní plán navrhuje následující plochy s rozdílným způsobem využití uplatňované v nezastavěném území:

	PU - veřejná prostranství všeobecná

	DS - doprava silniční

	WT - vodní a vodních toků

	LU - lesní všeobecné

	ZO - zeleň ochranná a izolační

	AP - orná půda

	AL - trvalé travní porosty

	AT.1 - trvalé kultury - chmelnice

	AT.2 - trvalé kultury - zahrady, sady


v. Podmínky pro využití a prostorové uspořádání vymezených ploch s rozdílným způsobem využití

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území. Z hlediska časového horizontu využití jsou plochy rozlišeny na plochy stabilizované (stav), transformační plochy, plochy změn v krajině a plochy zastavitelné (v grafice jsou odlišeny rastrem a indexem T, K, resp. Z s číselným kódem) a plocha územní rezervy (index R – v grafice překryvná vrstva jako lemovka plochy s určením budoucí funkce, přičemž platí stávající využití území).

Takto specifikované plochy mají dále v textu stanoveno hlavní využití (funkce) a případné podmínky prostorového uspořádání:
PŘEHLED PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

BI - bydlení individuální
BV - bydlení venkovské
RI - rekreace individuální
RZ - rekreace v zahrádkářských osadách
OV - občanské vybavení veřejné
OK - občanské vybavení komerční
OS - občanské vybavení sport
SV - smíšené obytné venkovské
VD - výroba drobná a služby
VZ - výroba zemědělská a lesnická
TU - technická infrastruktura všeobecná
PU - veřejná prostranství všeobecná
DS - doprava silniční
WT - vodní a vodních toků
AP - orná půda
AL - trvalé travní porosty
AT.1 - trvalé kultury - chmelnice
AT.2 - trvalé kultury - zahrady, sady
LU - lesní všeobecné
ZS - zeleň sídelní ostatní
ZO - zeleň ochranná a izolační
Podmínky pro území s prvky regulačního plánu

Pro vymezené území označené indexem U.1 (viz výkres č.1 Výkres základního členění území) platí společné podmínky prostorového uspořádání pro území s prvky regulačního plánu :

· nepřípustné jsou architektonické typy domů a prvky nesourodé s charakterem venkovské, resp. navazující zástavby (sruby, roubenky apod.)

· maximální přípustná podlažnost je 1,5 nadzemního podlaží (1,5 NP) u ploch BI - bydlení individuální a ploch BV - bydlení venkovské, 2,5 NP pak u plochy SV - smíšené obytné venkovské, tzn. přízemí resp. přízemí s patrem a využitelné podkroví (prostor pod krovem určený k účelovému využití případně k bydlení s max. výškou svislé nadezdívky 1,3m od úrovně podlahy), event. ustupující patro v rozsahu max. 75% přízemí, tzn. nepovolují se plná 2 nadzemní podlaží („kostka“ s plochou střechou a dvěma patry, případně s využitelnou střechou např. pro pobytovou terasu)

· v případě dostaveb proluk bude dodržena založená stávající stavební čára a umístění sousedních hlavních staveb - v případě nejednotnosti umístění sousedních staveb ve vazbě na veřejné prostranství bude nová stavba posuzována vždy individuálně tak, aby jejím umístěním bylo prokázáno, že nedošlo k narušení urbanistické struktury sídla

· na každém pozemku určeném pro výstavbu budou realizována 2 parkovací místa na 1 bytovou jednotku bez ohledu na rozlohu bytu

· oplocení pozemků musí respektovat vymezená veřejná prostranství, tzn. že ploty budou umístěny na uliční čáře a do veřejného prostranství budou průhledné nebo poloprůhledné (dřevěné plaňkové oplocení či drátěná pole) – nepřípustné je plné oplocení z tvárnic, betonových prefabrikátů, gabionů, zdobných tvarovek apod., které tvoří nepropustnou a neprůhlednou bariéru. Maximální výška oplocení bude do 180cm s max. výškou podezdívky 60cm, pokud je plot tvořen hustou vegetací (živý plot), pak do maximální výšky 2m.

· tvary střech jsou předepsány sedlové, event. polovalbové souměrné se sklonem od 27 do 45 stupňů u objektů hlavních, krytiny budou použity skládané (keramické či betonové, příp. z jiných materiálů s charakterem skládané krytiny) v barvě červené nebo červenohnědé, hnědé, u ploch BI se vyjma výše uvedených připouští střecha barvy šedé, případně černé 

· v ploše BI se výjma vedlejších staveb připouští plochá střecha pouze u bungalovů s tím, že nebude využitelná jako pobytová terasa

Pro vymezené území označené indexem U.2 (viz výkres č.1 Výkres základního členění území) platí společné podmínky prostorového uspořádání pro území s prvky regulačního plánu:

· materiálové a vizuální provedení vlastního oplocení:

· celková výška oplocení od přilehlého chodníku: max.180 cm

· maximální výška podezdívky (plné části): 60 cm

· materiál podezdívky (plné části): povrchově upravený beton, betonové tvarovky (plotovky), cihly bílé příp. šamotové, přírodní kámen, omítané zdivo

· materiál výplní: 
pletivo napínané, pletivo v rámech

při použití dřevěných tyčových prvků bude poměr mezi plochou prvku a mezery max. 50%

· výjimkou může být oplocení objektů na v částech území při silnici II. třídy a části přiléhající k ploše výroby drobné a služeb, kde ploty mohou být neprůhledné plné, tzn. plné výplně s podezdívkou o maximální výšce 180 cm nad úrovní přilehlého terénu

· stavební čára - 7,0m od hranice pozemku veřejného prostranství tak, aby před vjezdem do garáže bylo umožněno zastavení na vlastním pozemku, resp. zaparkování druhého vozidla – nevztahuje se na stávající hlavní stavby, nebo na povolené hlavní stavby
· procento zastavitelnost pozemku – max. 35%, z toho 25% stavba hlavní a 10% stavby vedlejší
· max. podíl zpevněných ploch - 15 %. 

· minimální koeficient zeleně 50%

· maximální přípustná podlažnost je pro obytnou zástavbu stanovena na 1,5 nadzemního podlaží (1,5 NP), tzn. přízemí a využitelné podkroví. 

· tvary střech jsou předepsány sedlové, event. polovalbové se sklonem od 27 do 45 stupňů u objektů hlavních, v architektonicky odůvodněném případě je možno u staveb vedlejších, doplňkových připustit střechy pultové či ploché. 

· krytiny budou použity skládané (keramické či betonové, příp. z jiných materiálů s charakterem skládané krytiny) v barvě červené, červenohnědé, hnědé, šedé, případně černé.
· nepřípustné jsou architektonické typy domů a prvky nesourodé s charakterem venkovské, resp. navazující zástavby (sruby, roubenky apod.)

Pro vymezené území označené indexem U.3 (viz výkres č.1 Výkres základního členění území) platí společné podmínky prostorového uspořádání pro území s prvky regulačního plánu:

· materiálové a vizuální provedení vlastního oplocení:

· celková výška oplocení od přilehlého chodníku: max.180 cm

· maximální výška podezdívky (plné části): 60 cm

· materiál podezdívky (plné části): povrchově upravený beton, betonové tvarovky (plotovky), cihly bílé příp. šamotové, přírodní kámen, omítané zdivo

· materiál výplní: 
pletivo napínané, pletivo v rámech

při použití dřevěných tyčových prvků bude poměr mezi plochou prvku a mezery max. 50%

· výjimkou může být oplocení objektů na východním okraji území při silnici II třídy a části přiléhající k ploše výroby drobné a služeb, kde ploty mohou být neprůhledné plné (plné výplně s podezdívkou i konstrukce zděné) o maximální výšce 180 cm nad úrovní přilehlého terénu

· bude respektována stávající stavební čára v rozsahu 5,0m od hranice pozemku veřejného prostranství v rámci založené uliční fronty

· součástí dosud nezastavěných stavebních pozemků budou minimálně dvě neoplocená parkovací stání umístěná v návaznosti na uliční profil pro parkování rezidentů a jejich návštěv

· procento zastavitelnost pozemku – max. 35%, z toho 25% stavba hlavní a 10% stavby vedlejší
· max. podíl zpevněných ploch - 15 %. 

· minimální koeficient zeleně 50%

· maximální přípustná podlažnost je pro obytnou zástavbu stanovena na 1,5 nadzemního podlaží (1,5 NP), tzn. přízemí a využitelné podkroví. 

· tvary střech jsou předepsány sedlové, event. polovalbové se sklonem od 27 do 45 stupňů u objektů hlavních, v architektonicky odůvodněném případě je možno u staveb vedlejších, doplňkových připustit střechy pultové či ploché. 

· krytiny budou použity skládané (keramické či betonové, příp. z jiných materiálů s charakterem skládané krytiny) v barvě červené, červenohnědé, hnědé, šedé, případně černé.
· nepřípustné jsou architektonické typy domů a prvky nesourodé s charakterem venkovské, resp. navazující zástavby (sruby, roubenky apod.)

Pro vymezené území označené indexem U.4 (viz výkres č.1 Výkres základního členění území) platí společné podmínky prostorového uspořádání pro území s prvky regulačního plánu:

· materiálové a vizuální provedení vlastního oplocení:

· celková výška oplocení od přilehlého chodníku: max.180 cm

· maximální výška podezdívky (plné části): 60 cm

· materiál podezdívky (plné části): povrchově upravený beton, betonové tvarovky (plotovky), cihly bílé příp. šamotové, přírodní kámen, omítané zdivo

· materiál výplní: 
pletivo napínané, pletivo v rámech

při použití dřevěných tyčových prvků bude poměr mezi plochou prvku a mezery max. 50%

· výjimkou může být oplocení objektů na východním okraji území při silnici II třídy a části přiléhající k ploše výroby drobné a služeb, kde ploty mohou být neprůhledné plné (plné výplně s podezdívkou i konstrukce zděné) o maximální výšce 180 cm nad úrovní přilehlého terénu

· stavební čára - 15,0m od hranice pozemku veřejného prostranství tak, aby před vjezdem do garáže bylo umožněno zastavení na vlastním pozemku, resp. zaparkování druhého vozidla – nevztahuje se na stávající hlavní stavby, nebo na povolené hlavní stavby
· procento zastavitelnost pozemku – max. 35%, z toho 25% stavba hlavní a 10% stavby vedlejší
· max. podíl zpevněných ploch - 15 %. 

· minimální koeficient zeleně 50%

· maximální přípustná podlažnost je pro obytnou zástavbu stanovena na 1,5 nadzemního podlaží (1,5 NP), tzn. přízemí a využitelné podkroví. 

· tvary střech jsou předepsány sedlové, event. polovalbové se sklonem od 27 do 45 stupňů u objektů hlavních, v architektonicky odůvodněném případě je možno u staveb vedlejších, doplňkových připustit střechy pultové či ploché. 

· krytiny budou použity skládané (keramické či betonové, příp. z jiných materiálů s charakterem skládané krytiny) v barvě červené, červenohnědé, hnědé, šedé, případně černé.
· nepřípustné jsou architektonické typy domů a prvky nesourodé s charakterem venkovské, resp. navazující zástavby (sruby, roubenky apod.)

Pro vymezené území označené indexem U.5 (viz výkres č.1 Výkres základního členění území) platí společné podmínky prostorového uspořádání pro území s prvky regulačního plánu:

· materiálové a vizuální provedení vlastního oplocení:

· celková výška oplocení od přilehlého chodníku: max.180 cm

· maximální výška podezdívky (plné části): 60 cm

· materiál podezdívky (plné části): povrchově upravený beton, betonové tvarovky (plotovky), cihly bílé příp. šamotové, přírodní kámen, omítané zdivo

· materiál výplní: 
pletivo napínané, pletivo v rámech

při použití dřevěných tyčových prvků bude poměr mezi plochou prvku a mezery max. 50%

· výjimkou může být oplocení objektů na východním okraji území při silnici II třídy a části přiléhající k ploše výroby drobné a služeb, kde ploty mohou být neprůhledné plné (plné výplně s podezdívkou i konstrukce zděné) o maximální výšce 180 cm nad úrovní přilehlého terénu

· stavební čára - 7,0m od jihozápadní hranice pozemku veřejného prostranství (zeleně ochranné a izolační) tak, aby před vjezdem do garáže bylo umožněno zastavení na vlastním pozemku, resp. zaparkování druhého vozidla

· procento zastavitelnost pozemku – max. 35%, z toho 25% stavba hlavní a 10% stavby vedlejší

· max. podíl zpevněných ploch - 15 %. 

· minimální koeficient zeleně 50%

· maximální přípustná podlažnost je pro obytnou zástavbu stanovena na 1,5 nadzemního podlaží (1,5 NP), tzn. přízemí a využitelné podkroví. 

· tvary střech jsou předepsány sedlové, event. polovalbové se sklonem od 27 do 45 stupňů u objektů hlavních, v architektonicky odůvodněném případě je možno u staveb vedlejších, doplňkových připustit střechy pultové či ploché. 

· krytiny budou použity skládané (keramické či betonové, příp. z jiných materiálů s charakterem skládané krytiny) v barvě červené, červenohnědé, hnědé, šedé, případně černé.

· nepřípustné jsou architektonické typy domů a prvky nesourodé s charakterem venkovské, resp. navazující zástavby (sruby, roubenky apod.)

Vyloučení staveb v nezastavěném území podle §122, odst. (1)

V ploše řešené ÚP se vylučují stavby podle §122, odst. (1):

1. v ploše ZO a LU:

· stavby nebo soubor staveb pro těžbu nerostů (s výjimkou ploch ležících v CHLÚ)

· stavby nebo soubor staveb ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa (s výjimkou staveb pro lesnictví – krmelce a posedy bez pobytových místností)

· stavby nebo soubor staveb (součet) nad 15 m2; a výšky více než 3 m nad niveletou přilehlého terénu

· regulativ velikosti se vztahuje na jednotlivý pozemek a plochu 3 ha; podmínky musí být splněny obě; minimální vzdálenost mezi jednotlivými stavbami je pak 300 m

· přípustná stavba nesmí obsahovat žádné pobytové ani obytné místnosti, nesmí být vytápěna a nesmí obsahovat hygienická zařízení

2. v ostatních plochách AP, AL, AT.1:

· stavby nebo soubor staveb v záplavovém území (s výjimkou vodohospodářských staveb a staveb dopravní a technické infrastruktury)

· stavby nebo soubor staveb pro těžbu nerostů (s výjimkou ploch ležících v CHLÚ)

· stavby nebo soubor staveb ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa

· stavby nebo souboru staveb (součet) nad 15 m2; a výšky více než 3 m nad niveletou přilehlého terénu

· regulativ velikosti se vztahuje na jednotlivý pozemek a plochu 5 ha bez další stavby; podmínky musí být splněny obě; minimální vzdálenost mezi jednotlivými stavbami je pak 500 m

· přípustná stavba nesmí obsahovat žádné pobytové ani obytné místnosti, nesmí být vytápěna a nesmí obsahovat hygienická zařízení

Regulace staveb se netýká staveb pro cestovní ruch typu orientační tabule, tabule naučných stezek, mobiliáře v krajině (lavičky apod.) a drobných církevních a sakrálních staveb (boží muka, kapličky, křížky apod). Za mobiliář v krajině nelze považovat žádnou stavbu, která umožňuje pobyt osob pod střechou a je z více než 50% uzavřená bočními konstrukcemi.

3. v plochách ÚSES: 

· terénní úpravy a zpevnění ploch, u kterých by mohlo dojít k narušení funkcí prvku ÚSES (např. velké převýšení – změna charakteru stanovištních podmínek a přerušení prvků)

· cesty, komunikace pro bezmotorovou dopravu (pěší, cyklistika, jezdectví) nebo pěší propojení, u kterých by mohlo dojít k narušení funkcí prvku ÚSES (např. degradace porostů, eroze aj), křížení možné je

4. ve všech plochách oplocení kromě ploch, pro jejichž způsob využití je nezbytné:

· lesní školky

· dočasně plochy nově založených prvků ÚSES aj.

· zemědělské ohrazení pastvy typu bradla, ohradník apod.

Pro stavby v bodu 1 až 4 neplatí výškové omezení pro technologické stavby a zařízení, které jsou součástí technické nebo dopravní infrastruktury – např. sloupy, stožáry, rozhledny, vysílače apod. Omezení ale platí pro veškerá zařízení OZE, s výjimkou níže uvedených v bodě 7.
5. V souladu s §122, odst. (1) se v nezastavěném území dále výslovně vylučuje umístění staveb:

· pro lesnictví jinde než v lese a do vzdálenosti 30 m od okraje lesa;

· pro skladování hnojiv a přípravků a prostředků na ochranu rostlin;

· pro rekreaci typu ekologická a informační centra

6. V případě stavby pro zemědělství a lesnictví v souladu s §122, odst. (1) lze umístit FVE nebo větrnou elektrárnu ostrovního systému do 5kW, ale u FVE pouze na střešním plášti dané stavby; u větrné elektrárny do vzdálenosti 20 m od této stavby, výška je vždy omezena na 12 m (včetně pohybu vrtule). 

7. Vyloučeny jsou dále větrné elektrárny (v rozsahu půdorysného průmětu pohybu vrtule) v plochách:

· ÚSES

· v plochách významných krajinných prvků 

· ve vzdálenosti menší než 750 m od ploch bydlení nebo smíšeného bydlení

· na půdách I. nebo II. třídy ochrany, týká se i nových přístupových komunikací k zařízení

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

BI - bydlení individuální

a) hlavní využití

· 
bydlení v rodinných domech venkovského charakteru s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

b) přípustné využití
· 
bydlení v rodinných domech venkovského charakteru

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
· maloobchod, stravovací zařízení a nerušící provozy služeb, sloužící výhradně pro potřebu tohoto území

· sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území

· penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 20 lůžek

· zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení
d) podmínky prostorového uspořádání

· pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace

· zastavitelnost stavebních pozemků max. 30%, z toho 20% stavba hlavní a 10% stavby vedlejší a zpevněné plochy (pokud není v území s prvky regulačního plánu stanoveno jinak)

· minimální velikost stavebních pozemků 1.000 m2 (v zastavitelných plochách a plochách přestavby)

· minimální velikost stavebního pozemku vzniklého dělením nebo zcelováním pro rodinný dům uvnitř zastavěného území je stanovena na 600 m2
· v případě vydaného územního rozhodnutí na západní obchvat silnice II/240 je následné umístění budoucí obytné zástavby v plochách T.4, T.7 a Z.4 podmíněno prokázáním vhodnosti lokality z hlediska hlukové problematiky s případným návrhem PHO k zajištění podlimitních hodnot hluku z provozu západního obchvatu II/240 vůči nejbližším chráněným venkovním prostorům budoucí obytné zástavby. Vůči stávající obytné zástavbě budou účinná PHO řešena v rámci návrhu západního obchvatu II/240

· v zastavitelné ploše Z.1-5 je případná výstavba 1RD podmíněna respektováním ochranného pásma silnice II/240 a ochranného pásma vedení VN s dopravním napojením z ulice U Hrušky

e) nepřípustné využití
· 
všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
BV - bydlení venkovské
a) hlavní využití

· 
bydlení v rodinných domech venkovského charakteru převážně původní zástavby s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

b) přípustné využití
· bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami a případným chovem drobného hospodářského zvířectva a pěstitelským zázemím pro vlastní potřebu

· bydlení ve stávajících bytových domech

· rekreace rodinná
· nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
· penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 20 lůžek

· zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce

· zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení
d) podmínky prostorového uspořádání

· pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace

· zastavitelnost stavebních pozemků max. 30%, z toho 20% stavba hlavní a 10% stavby vedlejší a zpevněné plochy

· minimální velikost stavebních pozemků 1.000 m2
· minimální velikost stavebního pozemku vzniklého dělením nebo zcelováním pro rodinný dům uvnitř zastavěného území je stanovena na 600 m2
e) nepřípustné využití
· 
všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

RI – rekreace individuální
a) hlavní využití

· slouží pro rodinnou rekreaci formou chat a rekreačních domků a chalup

b) přípustné využití
· plochy staveb pro rodinnou rekreaci, např. chaty, rekreační domky a chalupy, zahradní domky a další stavby a zařízení, které souvisejí s rodinnou rekreací

· plochy zahrádek, trvalých travních porostů (ZPF) a ostatní plochy, sloužící pro rodinnou rekreaci vč. pěstování zeleniny, ovoce apod. pro vlastní potřebu

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
· plochy lesa (PUPFL) a ostatní přírodní zeleně

· přístřešky pro automobily a drobnou zahradní techniku
d) podmínky prostorového uspořádání

· pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace

· výměra zastavěné plochy rekreačních objektů (do které se započítávají zpevněné terasy zastřešené i nezastřešené) nepřesáhne 8% celkové výměry předmětného pozemku, zároveň však maximálně 60 m2.

· v případě oddělení části pozemku, na kterém je již realizována nebo povolena rekreační stavba, nebude na této nově oddělené části povolena další stavba 
· výška objektů nepřekročí 1NP a podkroví

e) nepřípustné využití
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
RZ - rekreace v zahrádkářských osadách

a) hlavní využití

· rodinná rekreace formou zahrádek, zahrádkářských osad a kolonií, kde mohou být povolovány stavby, pro které jsou stanoveny specifické zejm. prostorové regulativy

b) přípustné využití
· plochy zahrádek (ZPF) sloužící pro drobnou zemědělskou činnost, tj. pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných rostlin pro vlastní potřebu

· zahradní domky pro uschování nářadí a ukrytí před nepohodou

· oplocení zemědělské půdy (zahrad a sadů) za účelem ochrany úrody 
· přístřešky pro drobnou zahradní techniku

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura
d) podmínky prostorového uspořádání

· pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace

· výměra zastavěné plochy rekreačních objektů (do které se započítávají zpevněné terasy zastřešené i nezastřešené) nepřesáhne 8% celkové výměry předmětného pozemku, zároveň však maximálně 60 m2.

· v případě oddělení části pozemku, na kterém je již realizována nebo povolena rekreační stavba, nebude na této nově oddělené části povolena další stavba

· výška objektů nepřekročí 1,0 NP s výškou okapové hrany max. 3,0 m od přilehlého terénu a výškou hřebene max. 6,0 m, jedním podzemním podlažím do hloubky max.3,0 m

e) nepřípustné využití
· všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
OV - občanské vybavení veřejné
a) hlavní využití

· 
umístění převážně nekomerčních zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotnictví, církve, kultury, veřejné správy, ochranu obyvatelstva

b) přípustné využití
· jednotlivé typy (stupně) školských zařízení včetně jejich ubytovacích kapacit, sportovních a dalších účelových zařízení

· zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče

· účelová zařízení církví

· zařízení veřejné administrativy a správy

· kulturní zařízení, muzea, památníky

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura

· zařízení pro ochranu obyvatelstva 
· ostatní ubytovací zařízení, byty služební nebo majitelů zařízení
d) podmínky prostorového uspořádání

· pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace

nepřípustné využití
· všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

OK - občanské vybavení komerční
a) hlavní využití

· 
umístění zařízení komerční občanské vybavenosti například pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby;

· vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušit sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny 
· při rekonstrukcích obytných objektů povinnost zachování min. 30% ploch obytných
b) přípustné využití
· 
administrativní a správní budovy, peněžní ústavy

· maloobchodní zařízení do 800 m2 odbytových ploch

· veřejné ubytování a stravování

· kulturní zařízení komerčního charakteru, zábavní střediska

· sportovně rekreační a rehabilitační zařízení

· zařízení drobné výroby a služeb nerušící ostatní funkce

· hromadné parkingy a garáže s motoristickými službami

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
· ostatní ubytovací zařízení, byty služební nebo majitelů zařízení
d) podmínky prostorového uspořádání

· pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace

e) nepřípustné využití
· 
všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

OS - občanské vybavení sport
a) hlavní využití

· 
umístění tělovýchovných a sportovních zařízení

b) přípustné využití
· sportovní stadiony a hřiště

· účelové sportovně rekreační haly (tělocvičny, zimní stadiony, plavecké areály ap.)

· sportovní, rehabilitační a lázeňská zařízení

· veřejné stravování a ubytování, maloobchodní zařízení do 200 m2 odbytových ploch
· nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

· vodní plochy

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání

· pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace

e) nepřípustné využití
· 
všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
SV - smíšené obytné venkovské
a) hlavní využití

· bydlení venkovského charakteru a umístění ostatních zařízení, která svým provozem, vyvolanou dopravní obsluhou ani vzhledem nenaruší funkci obytnou

b) přípustné využití
· bydlení v rodinných domech s hospodářskými stavbami, užitkovými zahradami a případným chovem drobného hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu

· obchodní zařízení do 200 m2 odbytových ploch, veřejné stravování a ubytování

· administrativa a veřejná správa

· kulturní, sociální, zdravotní a sportovní zařízení

· zařízení na zpracování a výkup individuální zemědělské produkce

· zařízení drobné výroby a služeb nerušící bydlení

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura, odstavná a parkovací stání 
· zahradnictví

· bytové domy

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání

· pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace

· minimální velikost stavebních pozemků 800 m2
· zastavitelnost  stavebních pozemků max. 45%, z toho 20% stavba hlavní a 25% stavby vedlejší a zpevněné plochy

· připouští se pouze takové stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

e) nepřípustné využití
· všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

VD - výroba drobná a služby
a) hlavní využití

· 
umístění a rozvoj drobné výroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobních a nevýrobních služeb a to zejména těch, která nemohou být umístěna v jiných územích

b) přípustné využití

· zařízení drobné výroby, výrobních a nevýrobních služeb

· sklady a veřejné provozy

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura

· odstavné plochy a garáže, odstavná a parkovací stání 
· ostatní ubytovací zařízení, ubytovny

· obchodní, administrativní a správní budovy

· veřejné stravování

· sběrné dvory
d) podmínky prostorového uspořádání

· zastavěnost pozemku resp. areálu nepřesáhne 65%, tzn. min 35% výměry pozemků bude tvořit zeleň

· maximální celková výška staveb nepřekročí 9,0 metrů nad přilehlým rostlým terénem

· pro využití návrhových ploch je podmínkou zachování trasy kanalizačního sběrače jako věcného břemene pozemků a zároveň k využití pro napojení nových kanalizačních řadů. Pro vlastní výstavbu jsou určeny pozemky mimo trasu tohoto sběrače s tím, že odstupová vzdálenost budoucích staveb od sběrače bude definitivně určena v územním, resp. stavebním řízení.

e) nepřípustné využití

· 
všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

· stavby fotovoltaických elektráren mimo fasády a střechy budov

· stavby velkých větrných elektráren tj. zařízení, jejichž nosný sloup je vyšší než 35 metrů a staveb souvisejících

VZ - výroba zemědělská a lesnická
a) hlavní využití

· 
umístění zařízení zemědělské a lesnické výroby a služeb
b) přípustné využití
· 
zařízení zemědělské a lesnické výroby

· sklady a skladové plochy

· zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce

· administrativa a správa

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura
· 
byty pohotovostní, majitelů a správců zařízení, zaměstnanecké ubytovny

· zařízení výroby a služeb, vážících se k zemědělství a lesnictví

· sběrné dvory
d) podmínky prostorového uspořádání

· zastavěnost pozemku resp. areálu nepřesáhne 65%, tzn. min 35% výměry pozemků bude tvořit zeleň

e) nepřípustné využití
· 
všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

· stavby fotovoltaických elektráren mimo fasády a střechy budov

· stavby velkých větrných elektráren tj. zařízení, jejichž nosný sloup je vyšší než 35 metrů a staveb souvisejících

TU - technická infrastruktura všeobecná
a) hlavní využití

· 
umístění a rozvoj ploch, staveb a ostatních zařízení technické infrastruktury místního i nadmístního významu (zásobování vodou – vodojemy a vodovodní sítě včetně zařízení, odkanalizování - čistírny odpadních vod, dešťové usazovací nádrže, záchytné nádrže včetně sítí a zařízení, centrální zásobování teplem - výtopny, kotelny a sítě včetně zařízení, zásobování zemním plynem – zařízení pro skladování plynů a sítě včetně zařízení, zásobování elektrickou energií – sítě včetně zařízení, elektronické komunikace - telefonní ústředny, vysílací zařízení a datová centra)

b) přípustné využití
· v částech ploch zasahujících do aktivní zóny záplavového území je přípustná pouze nezbytná dopravní a technická infrastruktura
· plochy a zařízení technické infrastruktury

· odstavné plochy a garáže

· nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura
· byty pohotovostní, majitelů a správců zařízení

· zařízení výroby a služeb, vážících se k funkci technického vybavení

· prvky ÚSES

d) nepřípustné využití
· 
všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

· stavby a činnosti, které by byly v rozporu s bezpečností a provozem hlavního využití vymezené plochy

· stavby fotovoltaických elektráren mimo fasády a střechy budov

· stavby velkých větrných elektráren tj. zařízení, jejichž nosný sloup je vyšší než 35 metrů a staveb souvisejících

PU - veřejná prostranství všeobecná
a) hlavní využití

· 
plochy s významnou prostorotvornou a komunikační funkcí sloužící jako náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

b) přípustné využití
· ulice, chodníky, náměstí a ostatní veřejné shromažďovací prostory s možností umístění prvků drobné architektury

· veřejná zeleň, parky

· dětská hřiště

· nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury

· parkoviště, odstavná stání

d) nepřípustné využití
· 
všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

DS - doprava silniční
a) hlavní využití

· 
plochy staveb a zařízení silniční dopravy nadmístního významu
b) přípustné využití
· silnice nadmístního významu (dálnice, silnice I. II. a III. třídy a místní komunikace I. a II. třídy) a jejich součásti (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty)

· doprovodná a izolační zeleň

· pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusová nádraží, terminály a zastávky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot)

· jednoúčelové stavby spojené se silniční dopravou

· v případě vydaného územního rozhodnutí pro obytnou zástavbu v plochách P.4, P.7 a Z.4 je následná realizace západního obchvatu II/240 podmíněna návrhem protihlukových opatření (PHO), zajišťujících podlimitní hodnoty hluku vůči chráněným venkovním prostorům obytné zástavby stávající i územním rozhodnutím schválené.

· nezbytná zařízení technické infrastruktury

d) nepřípustné využití
· 
všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

WT - vodní a vodních toků
a) hlavní využití

· 
vodní plochy a toky a vodohospodářské stavby na nich, sloužící k zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů

b) přípustné využití
· 
vodní plochy a toky, účelové a rekreační nádrže a ostatní vodní díla 
· přemostění a lávky, stavidla a hráze

· krmná zařízení pro chovné rybníky

· rekreační vodní plochy, skluzavky, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení

· zařízení pro závlahy nebo s protipovodňovou funkcí 

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání

· v okolí vodních toků musí být oboustranně zatravněná plocha o šíři min.4 m od osy a zároveň min. 2 m od břehu a jednostranný volný manipulační pruh 6 m

· v záplavovém území upřednostnit trvalé travní porosty, postupně vyloučit orné půdy

e) nepřípustné využití
· 
všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

AP - orná půda
a) hlavní využití

· produkční i neprodukční plochy zemědělského půdního fondu
b) přípustné využití
· orná půda

· ostatní zemědělsky obhospodařované plochy

· izolační a doprovodná zeleň

· zařízení zabraňující erozi a splachu půdy – protipovodňová opatření, stoky

· účelové komunikace

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura

· změny kultury

d) nepřípustné využití
· všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti 

AL – trvalé travní porosty
a) hlavní využití

· plochy zemědělského půdního fondu (trvalé travní porosty)
b) přípustné využití
· izolační a doprovodná zeleň

· zařízení zabraňující erozi a splachu půdy – protipovodňová opatření, stoky

· účelové komunikace

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura

d) nepřípustné využití
· všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

AT.1 - trvalé kultury - chmelnice
a) hlavní využití

· chmelnice a ostatní speciální zemědělské produkční plochy

b) přípustné využití
· chmelnice a ostatní speciální zemědělské produkční plochy

· izolační a doprovodná zeleň

· účelové komunikace

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura

d) nepřípustné využití
· všechny ostatní výše neuvedené funkce a 

AT.2 - trvalé kultury - zahrady, sady
a) hlavní využití

· produkční sady pro pěstování ovoce a zahradnictví

b) přípustné využití
· 
sady na pěstování ovoce, zahradnictví

· trvalé travní porosty, izolační a doprovodná zeleň

· účelové komunikace

· stavby a zařízení na uskladnění, zpracování a prodej zemědělské produkce.
· nezbytná dopravní a technická infrastruktura

· účelové stavby k ukrytí před nepohodou, sociální zázemí

· přístřešky pro techniku

d) podmínky prostorového uspořádání

· výška objektů nepřekročí 1,0 NP a zastavitelnost pozemku 10%

e) nepřípustné využití
· všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
LU - lesní všeobecné
a) hlavní využití

· 
slouží jako lesy evidované jako pozemky určené k plnění funkce lesa
b) přípustné využití

· pozemky určené k plnění funkce lesa, tzn. lesní porosty a porosty lesního charakteru, lesní školky

· drobné vodní plochy

· trvalé travní porosty

· pěší komunikace a prostory, cyklistické stezky, jezdecké stezky využívající stávajících a nově budovaných účelových lesních cest, pokud budou splněny požadavky na ochranu lesních ploch a jejich funkčnost, nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a ekologické funkce ploch

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura

· stavby a zařízení pro provoz lesního hospodářství

· areály zdraví, turistické přístřešky a rozhledny

d) nepřípustné využití

· 
všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti 

ZS - zeleň sídelní ostatní

a) hlavní využití

· nezastavitelná území s povinností zachování a rozvoje funkce urbanizované zeleně přístupné bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

b) přípustné využití

· trvalé travní porosty s nízkou i vysokou zelení a s prvky drobné architektury (kašny, drobné vodní plochy, plastiky, altány apod.)

· pěší komunikace a prostory umožňující celoroční bezkolizní užívání

· cyklostezky a in-line dráhy a trasy umožňující celoroční bezkolizní užívání

· hřiště, víceúčelové travnaté a mlatové plochy s doplňky a doprovodnými zařízeními

· užití zdobných druhů včetně kultivarů

· účelové cesty a dráhy např. pro bicross či skatepark a ostatní plochy pro rekreaci vyžadující i zpevněný povrch

· drobné stavby související s užíváním veřejného prostranství (např. bistro, pergoly či další prvky drobné architektury) při dodržení podmínek vyplývajících z lokalizace v záplavovém území

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání:

· případné zastavěné plochy nesmí přesahovat 15% plochy parku

· v plochách obsahujících prvky ÚSES je vyloučené užití konifer, kultivarů a introdukovaných dřevin a bylin

e) nepřípustné využití

· všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

ZO - zeleň ochranná a izolační
a) hlavní využití

· nezastavitelná území s povinností zachování a rozvoje funkce zeleně

b) přípustné využití

· drobné stavby a zařízení dopravní infrastruktury zajišťující obsluhu navazujících pozemků, zejména vjezdy, sjezdy a dopravní napojení, pokud nedojde k podstatnému omezení nebo narušení hlavní funkce plochy,

· trvalé travní porosty s nízkou, příp. vysokou zelení

· umístění víceúčelových travnatých a mlatových ploch

· vymezení skladebných prvků ÚSES

· opatření a zařízení k zvyšování retence území, součást zasakovacích pásů.

· protihluková zařízení a opatření

· nezbytná dopravní a technická infrastruktura

d) nepřípustné využití

· všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

w. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci 

V samostatném výkrese č.3 ÚP Vědomice jsou vymezeny následující veřejně prospěšné stavby a opatření: 
Veřejně prospěšné stavby:

VD.DS32 – koridor přeložky silnice II/240

VD.2 – plochy veřejných prostranství v, ve kterých budou umístěny nové místní komunikace, 

VT.1 – přeložka vodovodního přivaděče DN 350

VT.2 – hlavní vodovodní řad 
VT.3 – přeložka závlahového řadu
VT.4 – hlavní stoky splaškové kanalizace 
VT.5 – přeložka stávající nadzemní trasy VN

VT.6 – přeložka stávající nadzemní trasy VN a nahrazení její části kabelovým vedením, včetně kabelového svodu a trafostanice
VT.7 – navrhovaný středotlaký plynovod 
Veřejně prospěšná opatření :

VU.LBC5 – lokální biocentrum LBC 5 na lokálním biokoridoru g, k.ú. Vědomice

VU.LBKg – lokální biokoridor LBK g, k.ú. Vědomice

VU.LBKj – lokální biokoridor LBK j, k.ú. Vědomice

V ÚP Vědomice nejsou navrženy žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy určené k asanaci.
x. Kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny, byla-li stanovena
ÚP Vědomice na základě stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje nebylo nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, zároveň byl vyloučen vliv na ptačí oblasti a evropsky významné lokality a proto žádná kompenzační opatření nejsou navrhována.
y. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 
Ve výkresech č.1 a 2 ÚP Vědomice je vymezena plocha územní rezervy (R.1) s využitím VD - výroba drobná a služby jako funkční plocha s dlouhodobým horizontem využití včetně potřebných zařízení veřejné infrastruktury. Podmínkou pro využití plochy územní rezervy je prověření tohoto území z hlediska koordinace funkčních ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury území.
z. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie
Ve výkrese základního členění území č.1 jsou vymezeny rozvojové plochy Z.6 (US.1), T.14 (US.2) a T.16 (US.3) a dále plocha přestavby T.18 včetně již zastavěných částí (US.4), jejichž využití je podmíněno zpracováním územních studií vždy pro celou takto vymezenou lokalitu. 

Cílem studie je prověření urbanisticko architektonické koncepce řešení včetně řešení dopravní a technické infrastruktury předmětných území. Jedná se o lokality, které jsou exponované a problematické z hlediska urbanistické koncepce a kde je nutné v podrobnosti prověřit umístění stavebních pozemků ve vazbě na vymezení veřejných prostranství zejména pro dopravní a technickou infrastrukturu. 

Lhůta pro pořízení územní studie se stanovuje do 30.6.2032.
aa. Vymezení definic pojmů

Použité zkratky

ČOV

čistírna odpadních vod

ČSN

česká státní norma

KN

katastr nemovitostí

LBC

lokální biocentrum ÚSES

LBK

lokální biokoridor ÚSES

NRBK

nadregionální biokoridor

PUPFL
pozemky určené k plnění funkce lesa

RBC

regionální biocentrum

RD

rodinný dům / rodinné domy

RBK

regionální biokoridor

TI

technická infrastruktura

TS

transformační stanice

ÚP

územní plán

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚSES

územní systém ekologické stability

VN

vysoké napětí

VPO

veřejně prospěšné opatření

VPS

veřejně prospěšná stavba

VTL

vysokotlaký plynovod

ZM

zastupitelstvo města

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚR ÚK
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje

Použité pojmy, vysvětlivky :

1,5 NP přízemní objekt s využitelným podkrovím nebo ustupujícím patrem, jehož užitná plocha nepřesáhne 75% plochy přízemí

podkroví − podkroví je prostor pod krovem určený k účelovému využití případně k bydlení, svislá nadezdívka v interiéru od úrovně podlahy může být max. 1,3m vysoká

zastavitelnost pozemků – poměr zastavěné a nezastavěné části předmětného pozemku, přičemž do zastavěné části se započítávají veškeré zpevněné plochy, přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné stavby

zpevněná plocha - veškeré zastavěné plochy včetně chodníků, cest, zpevněných parkovacích stání, teras, pergol apod., za zpevněnou plochu je považována i plocha, u které nedochází k přirozenému zasakování povrchových vod např. cesta zpevněná zatravňovací dlaždicí

nerušící provozy služeb a drobné výroby - takové doplňkové funkce k vymezenému převažujícímu účelu využití, které svou činností či vyvolaným provozem nenaruší pohodu okolního prostředí nad míru stanovenou příslušným předpisem

plocha (funkce, činnost apod.) nadmístního významu je plocha (funkce, činnost apod.), která svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí nebo více městských částí

plocha (funkce, činnost apod.) místního významu je plocha (funkce, činnost apod.), která má pouze lokální dopad a svým významem, rozsahem nebo využitím neovlivní území více obcí nebo více městských částí

sloužící pro obsluhu (potřeby) území = funkce, činnost apod., která má pouze lokální dopad a svým významem, rozsahem nebo využitím neovlivní území více obcí nebo více městských částí

areály = souhrn staveb a venkovních ploch, většinou pod společným oplocením, sloužících pro činnost jednoho subjektu či více subjektů společně 
nerušící bydlení, ostatní funkce = takové doplňkové funkce (jedná se o obslužné funkce, např. řemeslnické provozy, provozy služeb a drobné výroby) k vymezenému převažujícímu účelu využití, které svou činností či vyvolaným provozem nenaruší pohodu okolního prostředí nad míru stanovenou příslušným předpisem

zařízení veřejné (komunální) správy = nekomerční zařízení převážně administrativního charakteru, spojené zejména se správou území 
školská zařízení = jednotlivé stupně zařízení nekomerčního občanského vybavení veřejné infrastruktury sloužící ke vzdělávání

kulturní, zdravotnická, sociální zařízení = zařízení nekomerčního občanského vybavení veřejné infrastruktury

kulturní zařízení komerčního charakteru, zábavní střediska = příklady komerčních zařízení občanského vybavení

obchodní, administrativní a správní budovy = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící pro administrativně obchodní činnosti

maloobchod = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící pro prodej zboží koncovým uživatelům

veřejné stravování a ubytování = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení poskytující ubytovací a gastronomické služby veřejnosti, např. hotely, motely, příp. penziony

zařízení drobné řemeslnické výroby, výrobních a nevýrobních služeb = areály výrob a služeb, které nemají průmyslový charakter a zejména svojí činností a vyvolaným provozem negativně nad míru přípustnou příslušnými předpisy neovlivňují sousední plochy a stavby

zařízení na zpracování a výkup individuální zemědělské produkce jsou takové stavby a zařízení, která umožní skladování, zpracování a prodej vlastní, tj. individuální zemědělské rostlinné i živočišné produkce

stavby a zařízení lesního hospodářství − stavby související s lesním hospodařením a myslivostí (např. krmelce, posedy, apod.) nesmí zahrnovat stavby pro rekreaci nebo bydlení, a to ani v doplňkové funkci.

koeficient zeleně - určuje závazně minimální rozsah nízké i vysoké zeleně v rámci stavebního pozemku (nikoliv veřejné zeleně, veřejných prostranství), vyjádřený v % celkové rozlohy stavebního pozemku. Za zeleň je považována pouze plocha na terénu schopná vsakování a současně nezakrytá jakoukoliv konstrukcí neumožňující dopad dešťové vody ze svislého směru; za zeleň stavebního pozemku nelze považovat žádnou část výplně zatravňovacích dlaždic ani záhony s nepropustným dnem. Do ploch zeleně se nezapočítává žádná zeleň, pod kterou jsou podzemní stavby typu podsklepení. Zeleň nad jímkami na dešťovou vodu a jinými šachtami se započítává, pokud je mocnost vegetačního souvrství více než 0,6m a vsak je možný dále mimo jímky.
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části

Územní plán Vědomice obsahuje celkem 25 stran A4 textové části, grafická část ÚP obsahuje tyto 3 výkresy: 

1) Výkres základního členění území
1 : 5.000

2) Hlavní výkres
1 : 5.000

3) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
1 : 5.000

Údaje o počtu listů odůvodnění změny č.3

Textová část odůvodnění změny č.3 územního plánu obsahuje 53 listů.
IV. Grafická část odůvodnění změny č.3 územního plánu 

Grafická část odůvodnění změny č.3 územního plánu obsahuje 3 výkresy:

4.
Koordinační výkres





1 : 5 000

5.
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


1 : 5 000

6.
Výkres širších vztahů





1 : 25 000
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